
**Załącznik nr 1.1**

**LOTNISKOWY WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU   
(RĘKAW)**

wg. warunków technicznych zawartych w Dz. U.1998.130.859 z dnia 26.10.1998 r.   
w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych

Dział V. Rysunek 14 A.



Rękaw powinien mieć wymiary:

* długość rękawa co najmniej 3,6 m,
* średnica większej podstawy rękawa nie mniejsza niż 0,9 m,
* pasy o szerokości 0,5 m w kolorach: czerwonym i białym (skrajne czerwone),
* pasy zszyte ściegiem podwójnym,
* sznur z tkaniny syntetycznej.