Opis przedmiotu zamówienia dla Łodzi Płaskodennej

• długość całkowita kadłuba bez podestów: min. 5,10

• szerokość: min. 1,90 m

• wysokość: min. 0,7 m

• limit załogi: 6/8 osób C/D

• waga kadłuba: 335 kg

• materiał: aluminium o grubości 3 mm

• zalecana moc silnika: 20-40 KM

• świadectwo PRS

Wyposażenie standardowe:

• płaskodenny kadłub wykonany z aluminium

• podwójne dno

• platforma dziobowa

• antypoślizgowa podłoga wykonana z ryflowanego aluminium

• dwa siedziska rufowe/ bakisty rufowe ( na zbiornik paliwa+ akumulator)- bakisty służą jako zamykane schowki

• jedna bakista dziobowa – bakisty służą jako zamykane schowki

• jedna ławka aluminiowa w poprzek burt

• instalacja elektryczna 12 V pod belkę sygnalizacyjną (box na akumulator, klemy, wyłącznik główny, tablica wyłączników 4 szt.)

• dwa podesty na rufie ułatwiające pracę nurka

• komory wypornościowe - podwójne dno wzmocnione przekładkami

• wzmocniona pawęż przystosowana do montażu silnika

• burta w górnej krawędzi wzmocniona rurą aluminiową

• ucho cumowe

• odpływ wody z kokpitu z korkiem

• knagi x 4

• malowanie burt i napisy wg zamówienia ( „Straż” RAL3000 oraz kryptonimy operacyjne )

• uchwyty na pagaje