**Radiotelefon DMR MOTOROLA DP4600E   
w zestawie z ładowarka oraz mikrofonogłośnikiem**

Parametry Techniczne:

Zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz) / UHF ( 403-527 MHz )

Zasilanie: 7, 5 V

Wyjście audio: 0.5 W

Temperatura pracy: -30C / +60C

Czas pracy akumulatora (w oparciu o cykl pracy 05/05/90):

do pobrania PDF poniżej

Moc nadajnika w.cz. UHF-1W/4W lub VHF-1W/5W

Wyświetlacz: 4 wierszowy wyświetlacz

Wymiary (wys. x szer. x dł.) (ze standardowym akumulatorem):

do pobrania PDF poniżej

Trójkolorowa dioda LED: TAK

Klawiatura: TAK

Waga (ze standardowym akumulatorem):

do pobrania PDF poniżej

Programowalne przyciski: TAK

Licznik limitu czasu: TAK

Szyfrowanie: Wbudowane

Wybieranie selektywne: TAK

Odstęp międzykanałowy (kHz):12,5/20/25 kHz

Skanowanie kanałów: TAK

Blokada nadajnika przy zajętym kanale: TAK

Uruchamianie głosem (VOX): TAK

Skanowanie: TAK

Bluetooth: DP4600/NIE DP4601/TAK

GPS: DP4600/NIE DP4601/TAK

Moduł WIFI: TAK/wymaga zakupu licencji

Liczba kanałów: 32

Technologia cyfrowa: TAK

Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i szumów tła: TAK

Test przyspieszonego zużycia: TAK

Normy IP: IP68

Odporny na zanurzanie: TAK

Standardy wojskowe:810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G

Gwarancja: 24 miesiące / akumulator 12 miesięcy

Sprzęt nowy z pełną gwarancją producenta. Polska oficjalna sieć dystrybucji firmy MOTOROLA.

Mikrofonogłośnik Motorola:

mikrofonogłośnik dla radiotelefonów serii DP4000

wodoodporny

spełnia normę IP57

system redukcji szumów

iskrobezpieczeństwo: FM

mała obudowa