**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANIA MINIMALNE** | |
| **Obudowa** | Obudowa totemu musi spełniać następujące wymagania:   * Klasa szczelności obudowy minimum IP54, jednakże obudowa musi zapewnić odprowadzenie wody/pyłów bez wpływu na działanie i bezpieczeństwo mechanizmu obudowy oraz ekranu. * Odporność mechaniczna – IK10. * Obudowa musi posiadać wewnętrzną izolację tłumiącą wewnętrzną pracę podzespołów utrzymania ekranu. Należy podać w ofercie jaka zostanie zastosowana izolacja. * Obudowa musi zawierać system podtrzymania odpowiednich warunków wewnątrz, tj. system grzewczy oraz chłodzący sterowany programowalnym sterownikiem. Należy załączyć opis i parametry urządzeń. * Podwójne ścianki zapobiegające skraplaniu się pary wodnej wewnątrz obudowy. * Obudowa musi być wandaloodporna. * Wytrzymałość obudowy pod względem temperatury musi mieścić się w przedziale od +400C do -300C. Należy wskazać w ofercie w jaki sposób będzie to osiągnięte. * Szyba hartowana antyrefleksyjna zabezpieczająca wyświetlacz – podać grubość w ofercie. * Zabezpieczenia przepięciowe i nadprądowe. * Obudowa musi być przymocowana do zakopanego fundamentu. * Możliwość podłączenia do sieci wewnętrznej Zamawiającego poprzez kabel ethernetowy. |
| **Układ obudowy** | Obudowa musi umożliwiać pionowy montaż ekranu. |
| **Personalizacja obudowy** | * Obudowa zewnętrzna musi zostać spersonalizowana - poniżej ekranu wyświetlania aż do fundamentu obudowa musi być pełna i zawierać po środku załączony logotyp Powiatu. * Wykonawca musi przesłać wraz z ofertą projekt obudowy. * Wykonawca musi wskazać w ofercie alternatywne możliwości umiejscowienia logotypu Powiatu (np. wycięcie i podświetlenie światłem LED, nadruk itp.) na obudowie, z zachowaniem stabilności samej obudowy. Należy również podać koszt alternatywnego umiejscowienia logotypu. |
| **Monitor** | Monitor musi spełniać poniższe dane techniczne:   * Przekątna 55 cali; * Jasność 4000 nit; * Full HD; * Przystosowany do pracy ciągłej 16/7; * Wbudowany odtwarzacz. |
| **System zarządzania** | System do zarządzania treścią musi spełniać poniższe wymagania:   * zdalne zarządzanie infokioskiem poprzez panel administracyjny z interfejsem dostępnym w języku polski, * monitorowanie pracy infokiosku (między innymi: temp. procesora) i informowanie o błędach wysyłane do administratora systemu zarządzającego, * zdalnej zmiany konfiguracji/ aktualizacji oprogramowania zarządzającego przez administratora, * możliwość bezpłatnego aktualizowana systemu, * dostarczona licencja wieczysta w pełnym zakresie funkcjonowania systemu * przeglądania i odtwarzania plików graficznych: JPEG,GIF, PNG, BMP; wideo: AVI, MPEG, MPEG2, MPEG4; plików tekstowych i kalkulacyjnych, plików prezentacji; * zdalnego uruchomienia treści multimedialnych w postaci dynamicznych slajdów (z funkcją zmiany czasu wyświetlania poszczególnych slajdów), prezentacji materiałów wideo, * tworzenia harmonogramu zadań do wykonania np. uruchamiania prezentacji, filmów w określonym czasie i kolejności, * wyświetlania treści opisanych w HTML z możliwością prezentowania danych z sieci Internet (szczegółowe treści/odnośniki do stron internetowych zostaną podane Wykonawcy przed zaprogramowaniem urządzeń), * możliwość tworzenia dedykowanych szablonów wyświetlania treści wraz z możliwością dodawania i edycji układu wyświetlanych treści, * umożliwia zdefiniowanie możliwości dostępu dla użytkownika tylko do wybranej strony internetowej lub katalogu na dysku lokalnym i powinno umożliwiać zdefiniowanie blokady dostępu do pozostałych zasobów (w tym portów USB), sieci wewnętrznej Zamawiającego i stron sieci www. * możliwość pracy wielu osób na dedykowanych imiennych kontach z możliwością nadawania wybranych uprawnień i dostępów, * automatycznego wyłączania/restartu kiosku w określonym czasie, * automatyczny restart i przywrócenie funkcji prezentacji treści w przypadku awarii (zawieszenia) systemu, * wykonania zdalnego restartu lub wyłączenia infokiosku, * zabezpieczenie hasłem dostępu do ustawień i konfiguracji, * dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.   Opis pełnej funkcjonalności systemu należy załączyć do oferty. |
| **Dodatkowe prace** | * Przeciągnięcie zasilania oraz kabla ethernetowego od budynku Starostwa do totemu. * Konfiguracja i szkolenie wybranych pracowników Starostwa z obsługi systemu zarządzania |
| **Informacje dodatkowe od Zamawiającego** | * Totem zostanie umiejscowiony w miejscu narożnym o koordynatach GPS: 52.16304862041651, 20.801878325502862 * Ekran wyświetlania będzie skierowany w kierunku południowo-wschodnim. * Zasilanie oraz kabel ethernetowy należy poprowadzić wzdłuż budynku (teren ziolony) aż do kanału technicznego znajdującego się na wysokości wejścia B od ulicy Drzymały (dojście do kanału na końcu terenu ziolonego). |
| **Gwarancja i serwis** | * Obudowa i ekran musi posiadać gwarancję Wykonawcy na bezusterkowe działanie przez minimum 36 miesięcy. * W okresie gwarancji reakcja na zgłoszenie nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czas przywrócenia sprawności totemu nie może przekroczyć 21 dni od dnia reakcji Wykonawcy. * Serwis musi być świadczony na miejscu u Zamawiającego. |