**Opis przedmiotu zamówienia pakiet 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz Filtrów wstępnych i dokładnych** | | | | |
| Lp. | Klasa filtra | Wymiar filtra | UWAGI | Ilość [szt.] |
| 1 | G2 | 1190x210x20 | Filtr kasetowy płaski z ramką ze stali ocynkowanej | 5 |
| 2 | 890x210x20 | 2 |
| 3 | 590x210x20 | 5 |
| 4 | 580x317x45 | Filtr kasetowy plisowany | 5 |
| 5 | 287x592x20 | Filtr kasetowy płaski | 4 |
| 6 | G3 | 592x592x170 | 6 kieszeni | 60 |
| 7 | 592x287x170 | 6 kieszeni | 60 |
| 8 | 287x287x170 | 2 kieszenie | 24 |
| 9 | 592x287x195 | 6 kieszeni | 24 |
| 10 | 592x592x195 | 6 kieszeni | 12 |
| 11 | 392x192x170 | 2 kieszenie | 16 |
| 12 | 592x287x170 | 6 kieszeni | 10 |
| 13 | 684x392x170 | 6 kieszeni | 10 |
| 14 | G4 | 490x592x195 | 5 kieszeni | 60 |
| 15 | 592x592x195 | 6 kieszeni | 40 |
| 16 | 592x287x195 | 6 kieszeni | 20 |
| 17 | 592x287x360 | 6 kieszeni | 11 |
| 18 | 287x287195 | 2 kieszenie | 20 |
| 19 | 610x330x300 | 6 kieszeni | 15 |
| 20 | 590x330x300 | 6 kieszeni | 5 |
| 21 | 385x330x300 | 5 kieszeni | 6 |
| 22 | 462x583x300 | 6 kieszeni | 5 |
| 23 | 462x883x300 | 6 kieszeni | 5 |
| 24 | M5 | 592x592x600 | 6 kieszeni | 40 |
| 25 | 592x490x600 | 5 kieszeni | 48 |
| 26 | 592x287x600 | 6 kieszeni | 24 |
| 27 | 287x287x600 | 2 kieszenie | 8 |
| 28 | 548x840x48 | Filtr kasetowy Mini\_Pleat | 10 |
| 29 | M6 | 592x592x48 | Filtr kasetowy plisowany | 16 |
| 30 | F7 | 490x592x534 | 5 kieszeni | 40 |
| 31 | 592x592x534 | 6 kieszeni | 80 |
| 32 | 592x287x534 | 6 kieszeni | 80 |
| 33 | 287x287x534 | 2 kieszenie | 10 |
| 34 | F9 | 592x490x534 | 5 kieszeni | 84 |
| 35 | 592x592x534 | 6 kieszeni | 76 |
| 36 | 592x287x534 | 6 kieszeni | 54 |
| 37 | 287x287x534 | 2 kieszenie | 38 |
| 38 | 592x592x150 | Filtr kasetowy Mini\_Pleat | 4 |
| 39 | 592x287x150 | Filtr kasetowy Mini\_Pleat | 4 |
| 40 | 590x615x150 (wypełnienie 78 mm) | Filtr kasetowy Mini\_Pleat, kołnierz 20mm | 4 |

**UWAGI:** Zamawiający wymaga, aby dostarczane filtry spełniały wymogi aktualnych norm tj.: dla filtrów wstępnych i dokładnych (od G2 do F9) PN-EN 779:2005 lub równoważne.