**Przewód OMY 3x1.5mm (linka) – 2 opakowania (2 x 100 m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu:

-przekrój żył: 0.75mm2;

-ilość żył: 3;

-napięcie znamionowe: 300/300V;

-materiał żyły: miedź;

-izolacja zewnętrzna: PVC (kolor biały);

-żyły: wielodrutowe;

-żyła ochronna;

-identyfikacja żyły: kolor;