|  |
| --- |
| **Szafa chłodnicza 2 drzwiowa ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 1300 l**  **STALGAST 830130**  **Opis:** |
| - elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury |
| - filtr przeciw pyłkowy |
| - samo domykające się drzwi z zamkiem |
| - profilowany uchwyt otwierania drzwi |
| - komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej |
| - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej |
| - dedykowane prowadnice 840644 i półki 840645 |
| - wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 1340x680x1400mm |
| - dynamiczny układ chłodzenia |
| - w standardzie oświetlenie komory |
| - funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania |
| - przednie kółka wyposażone w hamulec |
| - Waga: 188 kg |
| - Wysokość: 2010 mm |
| - Głębokość: 830 mm |
| - Szerokość: 1480 mm |
| - Napięcie: 230 V |
| - Moc elektryczna: 0.44 kW |
| - Temperatura min.: -2 °C |
| - Temperatura max.: +8 °C |
| - Pojemność netto: 1185 l |
| - Klasa energetyczna: D |
| - Roczne zużycie energii: 1517 kWh/rok |
| - Dobowe zużycie energii: 4.156 kWh/dzień |
| - Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: nie |
| - Czynnik chłodniczy: R290(135g) |
| - Strefa klimatyczna: 4 |
| - Pojemność brutto: 1300 l |