Pytania i odpowiedzi:

1. proszę o udostępnienie schematycznego rysunku okien przewidzianych do wymiany z pokazaniem podziału kwater, kierunkach otwierania, ile nawiewników na okno, gdyż opis w PFU jest niewystarczający do prawidłowej wyceny.

Ad. 1.

W pomieszczeniach P6A, P6B, P6C, P7, P8, P9 do zamontowania po dwa przedstawione zestawy -montaż obydwu w sposób ze sobą łączny (wymiary okna oraz kwater do zweryfikowania przez Wykonawcę). Każdy z prezentowanego zestawu wyposażony w nawiewnik.

2. proszę podanie wymagań i parametrów technicznych płytek gresowych przewidzianych do ułożenia na posadzkach.

Ad. 2

należy zastosować gres techniczny, impregnowany, matowy, (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji)

wymiar płytki: 30x30cm

grubość płytki: minimum 7mm

klasa antypoślizgowości: R10

Klejenie płytek metodą całopowierzchniową.

3. proszę o przedstawienie wymagań dla sufitu podwieszanego w pom. P9.

Ad. 3

Sufit podwieszony, panele 60x60 ze zwiększoną izolacją akustyczną. Nie jest wymagany higieniczny sposób montażu.