**Postępowanie ofertowe nr 1018573 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWHAŁASOWYCH DLA ZDALNYCH SKRAPLACZY AGREGATÓW WODY LODOWEJ PAWILONU PCC NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O.O. Pytania i odpowiedzi**

Pytanie nr 1

Czy warunkiem odbioru jest redukcja mocy akustycznej urządzeń czy obniżenie poziomu hałasu przy zabudowie mieszkaniowej poniżej wartości dopuszczalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje obniżenia poziomu hałasu przy zabudowie mieszkaniowej poprzez zaprojektowanie i wykonanie stosownych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Jednakże jeśli Oferent przedstawi skuteczną propozycję redukcji mocy akustycznej urządzeń ( która nie wpłynie negatywnie na wydajność urządzeń w zakresie wymiany ciepła), Zamawiający rozpatrzy również taką możliwość.

Pytanie nr 2

Czy można udostępnić raport z pomiarów poziomu hałasu przy zabudowie mieszkaniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje udostępnienie raportu z pomiarów hałasu wybranemu Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Ponieważ w dokumentacji udostępnionej do ww zapytania brak jest DTR dla skraplaczy, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Jaka ilość powietrza jest przetłaczana przez skraplacze?

Odpowiedź:

Istniejące skraplacze zamontowane na dachu pawilonu PCC są produkcji firmy CLINT typ RCA 9273 SD/V nr seryjny 11-111107/RCA szt.1 i CLINT RCA 9283 SD/SV nr seryjny 11-111108/RCA szt.1. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości powietrza przetłaczanego przez skraplacze.