Załącznik nr 1 do SWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagania techniczne dla samochodu typu mikrobus 8-osobowego do przewozu osób**

Tabelę wypełnia Wykonawca i załącza do oferty.

| **Lp.** | **Warunki Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia [20 czerwca](http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca) [1997](http://pl.wikipedia.org/wiki/1997) r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |  |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r., z późniejszymi zmianami w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP **(numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy).** |  |
|  | W przypadku przekroczenia Maksymalnej Masy Rzeczywistej powyżej 3 000 kg,  Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku. |  |
|  | Samochód bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności, WE które należy dołączyć do oferty. | **Należy podać markę/model pojazdu** |
|  | Liczba miejsc do siedzenia - 8 osób z kierowcą. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik nie mniej niż 2,0 Diesel, moc do 180 [KM], |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | Napęd 4x2 FWD |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 65 l. |  |
|  | Felgi min 17". |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: srebrny |  |
|  | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. |  |
|  | Wymiary pojazdu [mm]:   * długość: nie więcej niż 5310 mm, * wysokość nie więcej niż 1915 mm, * rozstaw osi: 3275 mm, * szerokość nie więcej niż 2205 (z rozłożonymi lusterkami) |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane. Lusterka zewnętrzne z czujnikiem martwego pola |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. |  |
|  | Automatyczne światła drogowe, |  |
|  | Przednie światła ksenonowe, światła do jazdy dziennej typu LED |  |
|  | 2 i 3 rząd siedzeń przesuwny z możliwością demontażu |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby sterowane elektrycznie. Dopuszcza się pojazd z elektrycznie sterowanymi szybami części przedniej kabiny i manualnie sterowanymi w części tylnej kabiny. |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe boczne w 2 i 3 rzędzie, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. |  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. |  |
|  | Wszystkie fotele tapicerowane wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu, |  |
|  | Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, dodatkowy nawiew w tylnej części pojazdu |  |
|  | System multimedialny z obsługą Apple CarPlay, Android AutoTM oraz stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) |  |
|  | Moduł nawigacji |  |
|  | * Radioodtwarzacz z gniazdem USB oraz systemem Bluetooth umożliwiający łączność z telefonem |  |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, , komputer pokładowy itp. |  |
|  | Trzecie światło stop. |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu. |  |
|  | Czujnik parkowania z przodu oraz z tyłu |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
|  | Elektryczne regulowane lusterka |  |
|  | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, |  |
|  | Hak holowniczy homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem do podłączenia przyczepy. |  |
|  | Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA), układ rozpoznawania znaków drogowych z funkcją inteligentnego dostosowywania prędkości |  |
|  | System ostrzegania przed kolizją |  |
|  | Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy. |  |
|  | Radiotelefon |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn. zm.) |  |
|  | Chłodzony schowek |  |
|  | Opony zimowe |  |
|  | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa (sygnalizacja świetlna montowana wewnątrz kabiny) |  |
|  | Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 1 kg – przewożone w pojeździe |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD) |  |
|  | Gniazda elektryczne 12V w przedziale bagażowym – 2 szt. |  |
|  | Stoliki w oparciach przednich foteli |  |
|  | Gotowe miejsca na dachu pojazdu do mocowania poprzeczek (co najmniej 2) |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Okres gwarancji na pojazd wraz z wyposażeniem: minimum 36 miesięcy lub do 1 mln kilometrów |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:  - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,  - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny,  - książki serwisowe pojazdu oraz wyposażenia, prospekty itp.  - wykaz adresów punktów serwisowych. |  |
|  | Do oferty należy dołączyć dokumenty:  - kopię świadectwa homologacji typu lub świadectwa zgodności WE |  |