Załącznik nr 1

Gdańsk, dnia 2018-12-19

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**Stół do zdalnego odpalania amunicji z broni palnej**

**………………………………………………..…………....**

**(model, typ, producent oferowanego sprzętu)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowanego sprzętu (należy zaznaczyć odpowiednio tak/nie** |
|  | **Przeznaczenie** |  |
| 1 | Stół do zdalnego odpalania amunicji z broni palnej jest przeznaczony do oddawania strzałów z każdego rodzaju broni indywidualnej (broń strzelecka długa i krótka). |  |
|  | **Budowa stołu do zdalnego odpalania broni palnej** |  |
| 2 | Konstrukcja stołu z kółkami jezdnymi wyposażonymi w hamulec i blokadę obrotu. |  |
| 3 | Stół posiada wysokość w zakresie ok 110...160 cm w stosunku do podłoża. |  |
| 4 | Możliwość płynnej regulacji położenia uchwytów w płaszczyźnie poziomej i pionowej w zakresie ok. ± 10 cm, umożliwiając precyzyjne wycelowanie broni w kierunku łapacza pocisków. |  |
| 5 | Nastawne zaciski, przesuwane i blokowane, umożliwiające szybkie, dowolne zamocowanie broni strzeleckiej długiej i krótkiej. |  |
| 6 | Stanowisko wyposażone jest w zdalnie sterowany spust zasilany pneumatycznie z wskaźnikowym pomiarem siły nacisku na język spustowy i wyłącznikiem reagującym na dźwięk strzału oraz ogranicznikiem czasowym działania siły nacisku na spust powodujący jego wyłączenie po ok. 60..70 sekundach. Siła nacisku na spust jest ograniczona do 15 kg. |  |
| 7 | Siłownik pełniący funkcję bijnika z iglicą -  umożliwiającego oddanie strzału poprzez bezpośrednie uderzenie w kurek broni, iglicę lub może pełnić funkcje iglicy. Końcówki montowane na bijnik wymienne. |  |
| 8 | Stanowisko wyposażone we własny kompresor ze zbiornikiem, zasilający powietrzem układ zdalnego spustu i bijnik. |  |
| 9 | W tylnej części statyw posiada zespół amortyzatora sprężynowego łagodzącego skutki odrzutu. Sprężyny mogą być wymienne, co pozwala na dopasowanie do siły odrzutu broni i statywu. |  |
| 10 | Do stołu zamontowany jest wychwytywacz łusek (z woreczkiem), który można dowolnie ustawić, dopasowując do konstrukcji broni. |  |
| 11 | Sprzęt fabrycznie nowy |  |

................................, dnia …………………… ……………………………

(podpis)