Wymogi techniczne wciągarki:

* udźwig Q=100 t
* wysokość podnoszenia ok. Hp = 21 m
* GNP: M3
* sterowanie radiowe
* napędy zasilane poprzez falownik
* temperatura pracy -20/+40°C
* stopień ochrony IP 55
* dopasowanie pod obecne torowisko