Wymagania techniczne dla klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

1. Cel i zakres.

Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż jednostki klimatyzacji typu split dla pomieszczenia serwerowni. Pomieszczenie znajduje się na parterze w budynku OR Polatom w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7.

1. Ogólne warunki.

Zamawiający wymaga montażu jednostki ściennej typu split o mocy chłodniczej nie mniej niż 3.3 kW sterowanej z pilota. Jednostka wewnętrzna ma być zamontowana nad oknem, natomiast zewnętrzna ma być zamontowana na tzw. łapach przymocowanych do elewacji budynku w pobliżu tego samego okna. Ogólny schemat miejsca montażu jest przedstawiony w załączonym rysunku nr 1. Rurociągi jak i kable elektryczne mają być prowadzone w maskownicach po zewnątrz ścian (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku). Do realizacji zadania Zamawiający wymaga jednostki o nie gorszych parametrach niż Fujitsu ASYG12LM/AOYG12LM.

Gwarancja na urządzenie 24 miesiące. Czas realizacji zamówienia -7 dni od momentu wybrania oferty.

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca zadania musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania takiego zadania tj.: certyfikat producenta urządzenia, certyfikaty CRO (zarówno dla firmy jak i montera), uprawnienia SEP do 1kV, aktualne badania lekarskie.