Warszawa, dnia .25.08.2022 r

**oznaczenie sprawy MELBDZ.261.35.2022**

**dotyczy postępowania na** Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg na potrzeby realizacji projektu, pn.: „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”

**Zapytanie 12**

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie 10. W nadesłanym w dniu 09.08.2022 r. zamiennym przedmiarze poz.

22 to Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV. Poz.

22 odwodnienie liniowe polimerobetonowe z koszem osadczym na odpływie, z klasą rusztu F900

występuje w pierwotnym przedmiarze z dnia 14.07.2022 . Prosimy o określenie który przedmiar jest

obowiązujący

**Odpowiedź:**

W obowiązującym przedmiarze sanitarnym zamieszczonym w dn. 25.08.2022 r. odwodnienie liniowe znajduje się pod pozycją nr 21.

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć Specyfikacji SWZ, Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postepowaniu zobowiązani są do uwzględnienia wszystkich informacji w nim zawartych.

z poważaniem