**Specyfikacja pawilonu biurowego**

1. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
2. Ściany zewnętrzne i dach z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej U=0,19
3. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe
4. Stolarka aluminiowa 3 szybowa
5. Drzwi zewnętrzne aluminiowe z naświetlem, drzwi wewnętrzne gładkie, białe typu Porta plus samozamykacze
6. Podłoga - konstrukcja stalowa zamknięta od spodu, ocieplona wełną mineralną co najmniej 20 cm, paroizolacja, płyta OSB, panele podłogowe min AC-4
7. Instalacja wentylacyjna – grawitacyjna
8. Instalacja klimatyzacyjna
9. Instalacja grzewcza – pompa ciepła
10. Instalacja elektryczna (gniazda ogólne, gniazda DATA, oświetlenie led)
11. Wykończenie wnętrza – ściany -płyta GK malowana na biało, sufit – kasetonowy biały podwieszany
12. Elewacja – przeszklenie nie więcej niż 50%, kasetony stalowe.