Manowo, dnia 05.02.2024r.

 PZD 261.2.2024.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.2.2024.GBP pn: „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.

W dniu 31.01.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

dot. Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka – część I:

**1.**Prosimy o potwierdzenie, że poz. 26 przedmiaru dotyczy ułożenia kostki.
**Ad1)**Tak
**2.**Prosimy o wyjaśnienie dlaczego powierzchnie profilowania i wykonania warstw
konstrukcyjnych zjazdów i chodników są mniejsze niż powierzchnie ułożenia kostki?
**Ad2)**Przedmiar został wykonany zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

**3.**Dot. poz. 56 przedmiaru – prosimy o poprawienie jednostki obmiarowej.
**Ad3)**Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie przedmiaru.

dot. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łabuszan w Sianowie – część II:

**1.**Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wycinki drzew i karczowania pni.
**Ad1)**Potwierdzamyw wycenie nie należy uwzględniać wycinki drzew ale w ramach korytowania należy usunąć wszystkie części organiczne wraz korzeniami, pniakami i karpiną.
**2.**Dot. poz. 31 przedmiaru - Prosimy o doprecyzowanie ilości 3695m2 czy 792m2?
**Ad2)**Pobocze tłuczniowe należy wykonać od strony jezdni w ilości 792m2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | D-05.02.01 |  Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/63, warstwa górna , grubość warstwy 15cm  | m2 | 792,00 |
|   |   | Pobocze | m2 | 792,00 |

**3.**W poz. 32 przedmiaru dot. wykonania nawierzchni z kostki kamiennej po zsumowaniu zabruków wymienionych ww. pozycji przedmiarowej powierzchnia wynosi 166m2. Prosimy o poprawienie.
**Ad3)** Suma pozycji 32 powinna wynosić 166m2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wys. kostki 14/10 cm,  | m2 | 166,00 |
|   |   | Wybrukowania wylotów ścieków  | m2 | 36,00 |
|   |   | Pobocza kamienne | m2 | 90,00 |
|   |   | Przegrody kamienne w terenach chłonnych - 40 sztuk | m2 | 40,00 |

**4.**Wg opisu technicznego należy dokonać regulacji włazów, studni, wpustów i zaworów – w przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o uwzględnienie jeśli jest taka konieczność i określenie w jakim zakresie należy dokonać regulacji.
**Ad4)** Zgodnie  z danymi z mapy do celów projektowych z dnia 16.09.2021 nie występują włazy, zawory, wpusty  i studnie, jednakże przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien pobrać mapę opiniodawczą aktualną na dzień opracowania projektu i dokonać regulacji wszystkich włazów, zaworów, wpustów i studni.

 **5.**Prosimy o doprecyzowanie średnicy przepustu – wg opisu technicznego fi400, w przedmiarze fi600.
**Ad5)** Średnica przepustu   nie może być mniejsza niż określona w dokumentacji technicznej.

 **6.**Prosimy o udostępnienie profilu i wskazanie dokładnej lokalizacji gdzie należy wykonać palisadę.
**Ad6)** Lokalizacja palisady jest dokładnie wskazana na planie sytuacyjnym rysunek 2.1, powinna być wykonana dokładnie w tym miejscu w nawiązaniu do profilu krawędzi jezdni z uwzględnieniem spadków poprzecznych planowanych poboczy i chodnika.

Mieczysław Zwoliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu
w Koszalinie