1. **Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.**

**W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE.**

**Zamawiający wymaga dostawy kosiarki bijakowej wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą kompatybilnej z ciągnikiem rolniczym ARBOS 4110 wraz z** **pełną dokumentacją techniczną, w tym instrukcją w języku polskim.**

**Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny i przeglądy w okresie gwarancji były wykonywane w miejscu postoju/użytkowania sprzętu nieodpłatnie (w tym dojazd serwisu), za wyjątkiem sytuacji gdy wymiana materiałów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie, nie jest możliwa w miejscu użytkowania sprzętu. W takim wypadku przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do miejsca użytkowania przedmiotu zamówienia, dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Serwis gwarancyjny musi być zlokalizowany w odległości do 100 km od miejsca dostawy.**

**Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.**

**Zamawiający wymaga przeszkolenia operatorów z obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówieniaw miejscu dostawy.**

1. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.**
2. **Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy” tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego o ile opis wymaga wpisania konkretnych parametrów w odpowiedzi na wymagania Zamawiającego, w pozostałych przypadkach jeśli wymaganie Zamawiającego to opis funkcji które ma spełniać opisany przedmiot zamówienia, Wykonawca dokonuje deklaracji na podstawie formuły TAK/NIE. Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.**

**UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E.** **Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.**

1. **Zamawiający wymaga zaoferowania min. 12 miesięcznego okresu gwarancji.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne** | **Jednostka miary** | **Wymagana**  **Ilość** | **Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego**  (w wykropkowanych polach należy wpisać oferowany parametr) |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | Kosiarka bijakowa wysięgnikowa wraz z głowicą koszącą fabrycznie nowa | sztuka | 1 | TAK / NIE \* |
| 2. | ***Głowica kosząca:***   1. głowica kosząca o szerokości roboczej minimum 120 cm do koszenia trawy i trzcin 2. element roboczy - nóż typu młoteczek o masie minimum 0,5 kg pozwalający kosić odrosty do maksimum 5 cm średnicy 3. spiralne ułożenie noży 4. głowica do trawy i krzewów z obrotami prawo/lewo 5. prędkość rotora koszącego minimum 3000 obr/min 6. waga głowicy maksymalnie 290 kg 7. napęd przez pasek zębaty 8. przednia klapa rewizyjna | 1. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: szerokość robocza głowicy koszącej do koszenia trawy i trzcin: ……..cm   1. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: nóż typu młoteczek o masie ……….. kg pozwalający kosić odrosty do maksimum 5 cm średnicy   1. TAK / NIE \* 2. TAK / NIE \* 3. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: prędkość rotora koszącego: …… obr/min   1. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: waga głowicy: …….kg   1. TAK / NIE \* 2. TAK / NIE \* |
| 3. | ***Ramię wysięgnikowe:***   1. zasięg poziomy ramienia z głowicą od 500 cm do 610 cm 2. centralne mocowanie głowicy, oraz możliwością ustawienia jej kąta pracy 3. ramie wyposażone w szybkozłącza hydrauliczne 4. możliwość montażu innych głowic roboczych: piła tarczowa, odmularka do rowów, równiarka do poboczy 5. obrót ramienia minimum 90 stopni do tyłu, zabezpieczenie najechania na przeszkodę (bezpiecznik hydrauliczny) 6. płynne kopiowanie głowicy, amortyzacja ramienia 7. hydrauliczne odciążenie ramienia 8. rzeczywista moc hydrauliczna hydromotoru głównego min. 50 KM 9. moc na silniku hydraulicznym na rotorze tnącym min. 50 KM 10. wydajność oleju minimum 85 l/min 11. waga maszyny maksymalnie 1300kg 12. poj. zbiornika oleju minimum 190 l 13. przykręcany zbiornik oleju 14. chłodnica oleju z termostatem i rewersem 15. wskaźnik temperatury i poziomy oleju 16. dodatkowe stabilizatory maszyny na trój-punkcie pozwalające uzyskać 5 punktowy system mocowania i stabilizacji ramienia kosiarki 17. tablice ostrzegawcze 18. oświetlenie drogowe | 1. TAK / NIE \* 2. TAK / NIE \* 3. TAK / NIE \* 4. TAK / NIE \* 5. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: obrót ramienia do tyłu: ……stopni   1. TAK / NIE \* 2. TAK / NIE \* 3. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: rzeczywista moc hydrauliczna hydromotoru głównego: ……KM   1. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: moc na silniku hydraulicznym na rotorze tnącym: ……KM   1. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: wydajność oleju: ………. l/min   1. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: waga maszyny: ………. kg   1. TAK / NIE \*   Oferowany parametr: poj. zbiornika oleju: ………. l   1. TAK / NIE \* 2. TAK / NIE \* 3. TAK / NIE \* 4. TAK / NIE \* 5. TAK / NIE \* 6. TAK / NIE \* |
| 4. | Maszyna produkowana seryjnie przez minimum 5 lat | TAK / NIE \* |
| 5. | Odległość punktu serwisu max. 100 km | TAK / NIE \*  Oferowana odległość punktu serwisu: …………km |
| 6. | Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK / NIE \* |
| 7. | Transport do siedziby Zamawiającego w cenie oferty | TAK / NIE \* |
| 8. | Szkolenie dla użytkowników min. 2 godziny w miejscu dostawy | TAK / NIE \*  Oferowany czas szkolenia: …………godziny/n |
| 9. | Gwarancja fabryczna min. 12 m-cy /zgodna z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym/ | TAK / NIE \*  Oferowana gwarancja: …………miesiące/y |

**\* niepotrzebne skreślić**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa oferowanego sprzętu** | **Nazwa producenta** | **Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje** | **Rok produkcji** |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

UWAGA!

1. Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje), kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Dokument należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

**podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….…………**