**Załącznik nr 13 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Warunki ogólne:

1. Zamawiający określa maksymalną ilość verticali oraz rolet materiałowych oraz zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości przedmiotu zamówienia w ramach zawartej umowy.
2. Każdorazowa dostawa realizowana będzie według indywidualnych zleceń z określonym miejscem dostawy oraz terminem realizacji, które dostarczane będą przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą telefaxową.
3. Wykonawca po otrzymaniu indywidualnego zlecenia zobowiązany jest do dokonania szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zawartego w każdym otrzymanym zleceniu.
4. Podstawę do obliczenia należności za dane zlecenie stanowić będzie faktyczna ilość metrów kwadratowych verticali/rolet (liczona zgodnie z zasadami określonymi w opisach verticali i rolet) pomnożona przez stawkę z formularza cenowego.
5. Wyniki pomiarów muszą być podawane i wyliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami rachunkowymi – poniżej „5” należy końcówkę pominąć, powyżej i równe „5” należy zaokrąglić w górę).
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury vat oraz sporządzenia protokołu odbioru dostawy oddzielnie do każdego indywidualnego zlecenia.

Opis nr 1:

Verticale:

* zawieszone na szynie metalowej (np. aluminiowej);
* szyna o szerokości 40-50 mm, mocowana do sufitu/ściany za pomocą zaczepów, lakierowana proszkowo na kolor biały;
* lamele o szerokości 125-130 mm zawieszone na zaczepach mocowanych do szyny;
* lamele u góry i dołu zakończone zawinięciem (w dolnym zawinięciu każdego lamela umieszczony obciążnik w kolorze białym zapobiegający zwijaniu się tkaniny);
* łańcuszek sterujący obracaniem lameli wraz z koralikami w kolorze białym;
* sznurek do przesuwania lameli w kolorze białym lub biało-czanym,
* materiał do verticali zacieniający, jednolity, gładki bez wzorów typu Starflex lub równoważny, o następujących parametrach:
* rodzaj tkaniny: 100% Poliester;
* gramatura: minimum 250 g/m2;
* grubość: minimum 0,30 mm;
* przepuszczalność światła w zakresie: 0-20% (stopień zaciemniania w zakresie 80-100%)
* materiał do verticali z atestem higenicznym i trudnozapalności;
* kolor materiału: szary wg RAL 7040/beżowy w rożnych odcieniach/kremowy w rożnych odcieniach (do uzgodnienia z użytkownikiem).

Podstawę rozliczenia stanowić będzie powierzchnia verticali liczona jako iloczyn:

szerokości (mierzonej po długości szyny) oraz wysokości (mierzonej od górnej krawędzi szyny do dolnej krawędzi lamela).

Wyniki pomiarów muszą być podawane i wyliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami rachunkowymi – poniżej „5” należy końcówkę pominąć, powyżej i równe „5” należy zaokrąglić w górę).

Opis nr 2:

Rolety :

* rolety kompletne zwijane w kasecie i w prowadnicach wykonanych z PCV;
* kaseta w każdym skrzydle okiennym przykręcana do listew okiennych;
* obustronne prowadnice pionowe przyklejane do listew przyszybowych;
* kaseta i prowadnice w kolorze białym lub brązowym (kolor dopasowany do ramy okiennej),
* sterowanie za pomocą koralika operacyjnego mechanizm z hamulcem automatycznym,
* na dole obciążnik zapobiegający zawijaniu się tkaniny;
* materiał do rolet zacieniający jednolity, gładki bez wzorów o następujących parametrach:
* rodzaj tkaniny: 100% Poliester;
* gramatura: minimum 210 g/m2;
* grubość: minimum 0,30 mm;
* przepuszczalność światła w zakresie: 15-20% (stopień zaciemniania w zakresie 80-85%)
* materiał do rolet z atestem higienicznym i trudnozapalności;
* materiał zamocowany w sposób uniemożliwiający wypadanie lub zerwanie z rolki; po zwinięciu rolety materiał nie może przesłaniać okna
* kolor materiału: szary wg RAL 7040/beżowy w rożnych odcieniach/kremowy w rożnych odcieniach (do uzgodnienia z użytkownikiem).

Podstawę rozliczenia stanowić będzie powierzchnia rolet liczona jako iloczyn:

szerokości (mierzonej po długości kasety) oraz wysokości (mierzonej od górnej krawędzi kasety do dolnej listwy przyszybowej).

Wyniki pomiarów muszą być podawane i wyliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami rachunkowymi – poniżej „5” należy końcówkę pominąć, powyżej i równe „5” należy zaokrąglić w górę).