**D/86/2024 Załącznik nr 1.6**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY**

**Zakup mebli na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 6, pn.: Zakup mebli do dziekanatu Wydziału Lekarskiego**

1. **Fotel ergonomiczny obrotowy szary przeznaczony dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe – 1 szt.**

* Wysokość fotela regulowana: **min. 122 - maks. 134 cm**
* Wysokość siedziska regulowana: **min.** **47 – maks. 54 cm**
* Szerokość fotela: **72 cm**
* Szerokość siedziska: **53-55 cm**
* Głębokość fotela: **65 cm**
* Maksymalne obciążenie: **120 kg**

**Krzesło obrotowe musi posiadać:**

* tapicerka: tkanina,
* kółka: kauczukowe,
* dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
* kolor tapicerki: szaro-czarny,
* regulacja zagłówka
* regulację wysokości siedziska, (zgodnie z rys. 4 i 5 poglądowym)
* regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, (zgodnie z rys. 4 i 5 poglądowym)
* regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów (zgodnie z rys. 3 poglądowym)
* wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud
* możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
* regulowane i tapicerowane podłokietniki,

**Fotel obrotowy ergonomiczny**, musi spełniać wymogi BHP dotyczące krzeseł biurowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. 2023 poz.2367

Rysunki poglądowe:



rys.1 rys.2

rys. 3 poglądowy

rys. 4 poglądowy

rys. 5 poglądowy

1. **Kontener mobilny – 1 szt.**

Kontener mobilny 3 szufladowy o wymiarach:

* szerokość 41,0 cm
* głębokość 46,0 cm
* wysokość 58,5 cm

Korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8 mm. Obrzeża PCV/ABS kolorystycznie spójne z kolorem płyty.

Kontener wyposażony w trzy szuflady. Szuflady wyposażone w zamek z centralną listwą zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu/klucz typu master. Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400 mm z wysuwem ¾. Długość szuflad 86 mm. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych, w kolorze czarnym. Każda szuflada posiada uchwyty aluminiowe o przekroju litery „L” (nie dopuszcza się kształtu litery C). Szerokość uchwytu 158 mm.

**Kolorystyka:**

* **płyta – melamina:** kolor – jasny buk

Rysunek poglądowy:



W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)