Bukowiec, 18.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 16**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

**1. Zapytanie**: W przedmiarze jest podana błędna powierzchnia ogrzewania podłogowego – jaka jest prawidłowa powierzchnia.

**Wyjaśnienie:** Pozycję 73 przedmiaru sanitarnego poprawiono obmiar: 2311,00 m2 (długość pętli ogrzewania 12514,8 m).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | KNR 00-310301-02-050 | *Montaż ogrzewania podłogowego,układ wężownicy ślimakowy-część instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociągi o śr.nom. PE-RT 16X2mm (długość rur pętli ogrzewania podłogowego 12514,8m)**krotność = 1,00* | 2 311,00 | m2 |  |  |

Pozycję 81 przedmiaru sanitarnego poprawiono obmiar: 2311,00 m2 (długość pętli ogrzewania 12514,8 m).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | KNR 00-310308-02-050 | *Próba szczelności ogrzewania podłogowego. Rurociągi o średnicy nominalnej 16 mm, bez względu na rodzaj układu wężownicy (długość rur pętli ogrzewania podłogowego 12514,8m).**krotność = 1,00* | 2311,00 | m2 |  |  |

**Zgodnie z zapytaniem do wyceny należy przyjąć 2311 m2.**

**2. Zapytanie:** Na PZT brakuje jednego wpustu deszczowego – proszę o wskazanie umiejscowienia wpustu.

**Wyjaśnienie:**  Należy uwzględnić w kalkulacji wykonanie tego elementu z włączeniem do istniejącego kolektora.

**3. Zapytanie:** Brak informacji o sposobie włączania rynien do kanalizacji – proszę podać rozwiązanie.

**Wyjaśnienie:** Wg dokumentacji projektowej.

**4. Zapytanie:** Brak w projekcie przejść technologicznych dla wentylacji – proszę o uzupełnienie.

**Wyjaśnienie:** Wg dokumentacji projektowej.

**5. Zapytanie**: Brak rozwiązania posadowienia central na dachu – proszę o informację czy konieczna będzie podkonstrukcja.

**Wyjaśnienie**: Wg systemowego rozwiązania dostawcy urządzeń.

**6. Zapytanie:** Proszę o informację dotyczącą wyrzutni dachowych w istniejącym dachu hali – Czy wyrzutnie mają być malowane na kolor dachu? Proszę podać rozwiązanie sposobu montażu podstaw dachowych w istniejącej połaci.

**Wyjaśnienie**: Wyrzutnie maja być pomalowane w kolorze dachu. Sposób montażu podstaw dachowych wg rozwiązania systemowego.

Komisja Przetargowa

 ……………………………