Specyfikacja gabloty dla Centrum Szyfrów Enigma 2022

Typ: gablota wystawiennicza stolikowa przykrywana szklaną kopułą

Wymiary:
szer. 1500mm,
wysokość postumentu do dna 650 mm,
wysokość kopuły 500mm,
głębokość 700mm,
dolna tylna część postumentu wyfrezowana na głębokość 100mm (przestrzeń na ukrycie przewodów i gniazdek)

Wymagania dotyczące postumentu:

- płyta MDF lakierowana, kolor RAL 9005, półmat lub mat.

- dno gabloty wykonany z blachy w kolorze RAL 9005

- w dolnej tylnej części postumentu miejsce na ukrycie przewodów i gniazdek

Wymagania dotyczące kopuły:

- kopuła ze szkła klejona, bez ramek, szkło osadzone w profilach aluminiowych w kolorze RAL 9005

- szkło o odporności w klasie P4A

- ściąganie kopuły przy pomocy demontowalnych uchwytów lub uchwytów z przyssawkami – dostarczenie uchwytów w ramach zlecenia

Wymagania dotyczące zamknięcia gabloty:

- gablota zamykana na zamek z certyfikowaną wkładką w 2. klasie odporności na atak wg PN-EN 1303:2007

Wymagania dotyczące oświetlenia gabloty:

- oświetlenie LED z możliwością zasilania ze standardowego gniazda elektrycznego, o temperaturze barwowej od 3000K do 4000K, zapewniające wewnątrz gabloty oświetlenie na poziomie 200 – 500 lx.

Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów:

- materiały zastosowane do budowy gabloty powinny posiadać bezterminowe laboratoryjne wyniki potwierdzające spełnienie testu Oddy’ego

- spełnienie testu Oddy’ego nie dotyczy materiałów użytych do zapewnienia oświetlenia gabloty oraz płyt MDF użytych do budowy postumentu

- dopuszczalne jest zastosowanie materiałów nieposiadających bezterminowych laboratoryjnych wyników potwierdzających spełnienie testu Oddy’ego, pod warunkiem, że są to materiały opisane jako dopuszczone do użycia w gablotach muzealnych w bazach danych British Museum publikowanych na oficjalnych stronach internetowych British Museum.

Wymagania dotyczące podłączenia elektrycznego:

- gablota powinna być wyposażona w kabel prądowy długości 2m, zakończony wtyczką kątową 2P+Z w kolorze czarnym,

- do gabloty powinien zostać dostarczony przewód prądowy trzyżyłowy o przekroju 1 mm2 o długości 11 (słownie: jedenastu) metrów bieżących, zakończony z jednej strony wtyczką kątowa na kabel 2P+Z 16A unischuko czarna, z drugiej strony gniazdo n/t pojedyncze 2P+Z białe Prima ELDA /10,

- do gabloty dostarczony powinien zostać rozgałęźnik elektryczny 3 gniazdowy 2P+Z w kolorze czarnym,

- do gabloty dostarczone powinny zostać korytka elektroinstalacyjne MKE 11x15 o długości 11 metrów bieżących w kolorze ciemnego drewna.

Wymagania dotyczące dostawy:

Dostawa do Poznania: ul. św. Marcin 78, 61-809 z wniesieniem na ekspozycję Centrum Szyfrów Enigma w gmachu Collegium Martineum, 1 piętro.