**Załącznik Nr 1a do SWZ**

**Nr referencyjny: ZP.PUK.TP.2.2023**

**WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH (wzór)**

 Ja niżej podpisany \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

*będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawc*y:

*(nazwa Wykonawcy\*)*

*(adres siedziby Wykonawcy\*)*

*biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.*

**„Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych”.**

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**ELEMENT I dostawy**

|  |
| --- |
| **Uwaga:** Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane parametry techniczne” należy traktować jako minimalne. Oferty, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone jako niezgodne ze warunkami zamówienia. |
|  |  |  |  |
| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY****TECHNICZNE** | **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** **TAK / NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE (wypełnić jeśli są inne niż w kolumnie 2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Ciągnik rolniczy**  |
| 1 | Fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany minimum w 2022 roku, gotowy do użytku, - spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). |  |  |
| 2 | W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika. Świadectwo homologacji (jeżeli posiada) należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika. |  |  |
| 3 | Okres gwarancji min. 60 miesięcy na traktor, w tym gwarancja minimum 24 miesięcy na dodatkowe wyposażenie dołożone przez sprzedającego. |  |  |
| 4 | Długość całkowita - nie większa od 3245 mmWysokość całkowita - nie większa od 2375 mmSzerokość całkowita - nie większa od 1560 mmRozstaw osi - nie większy od 1915 mmMaksymalna wysokość podnoszenia - nie mniejsza od 2859 mm |  |  |
| 5 | Ciągnik powinien być wyposażony w silnik dieslowy o mocy znamionowej od 45KM do 51 KM, ciągnik nie powinien posiadać AdBlue, normy emisji spalin Stage V |  |  |
| 6 | Ciągnik powinien być wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną skrzynię biegów z rewersem mechanicznym z ilością biegów (do przodu/do tyłu) - min. 16/16 lub automatyczna skrzynia biegów, powinien posiadać brzęczyk cofania. Zakres prędkości ciągnika do przodu to 0,2 – do 30,3 km/h. |  |  |
| 7 | Załączanie mechanizmu różnicowego tylnej osi mechaniczne, sprzęgło suche, hamulce tarczowe mokre. |  |  |
| 8 | Napęd 4x4 (4WD). |  |  |
| 9 | Sprzęgło WOM, niezależne, wielotarczowe, mokre, sterowane elektro-hydraulicznie |  |  |
| 10 | Wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem z regulacją, min. 2 sekcje hydrauliki zewnętrznej z wydajnością pompy hydraulicznej min. 54L/minute. |  |  |
| 11 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |  |
| 12 | Sprężarka pneumatyczna wraz z instalacją pneumatyczną jednoobwodowa na przyczepy. |  |  |
| 13 | Wyposażony w tylny podnośnik hydrauliczny, podnośnik powinien posiadać udźwig nie mniej 1750kg i kategorię TUZ-a I. |  |  |
| 14 | Hamulce robocze pneumatyczne, sterowane na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie. |  |  |
| 15 | Kabina słupkowa, przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne; komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją, wentylację i ogrzewanie; radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu kabiny. |  |  |
| 16 | wyposażony w: koła przednie (regulowane) o min. wielkości: R14; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: R24; zaczep transportowy etażowy tylny i przedni, błotniki przednie na szerokość kola, zbiornik paliwa o pojemności min. 50l. |  |  |
| **PŁUG** |
| 1 | Szerokość robocza max./min. 200/175 |  |  |
| 2 | Zaczep: ramka lub Kat. I wąska 400 mm - odległość między cięgnami |  |  |
| 3 | łamany, odśnieżanie czołowe i boczne, sterowany hydraulicznie, kąt skrętu tarczy hydrauliczny, mocowanie na każdy ciągnik z TUZ, lemiesz stalowy i gumowy. |  |  |
| 4 | Pług do odśnieżania łamany, odśnieżanie czołowe i boczne, sterowany hydraulicznie, kąt skrętu tarczy hydrauliczny, mocowanie na każdy ciągnik z TUZ, lemiesz stalowy i gumowy. |  |  |
| 5 | Waga nie większa od 155 kg, zabezpieczenie przeciwnajazdowe - uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce |  |  |

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.