**……………………………………….**

**……………………………………….**

**……………………………………….**

 (Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do SWZ OR-IV.272.15.2023.DK

**Oferowane parametry**

samochodu osobowego do przewozu dziewięciu Zaoferowany samochód musi być fabrycznie nowy w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r, poz. 931 z późn.zm.) Wykonawca musi mieć względem niego tytuł prawny do jego sprzedania, musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, wolny od praw osób trzecich, nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.osób przystosowanego

do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

**!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** **parametrów** | **Wymagania** **Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Zaoferowany samochód musi być fabrycznie nowy w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r, poz. 931 z późn.zm.) Wykonawca musi mieć względem niego tytuł prawny do jego sprzedania, musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, wolny od praw osób trzecich, nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. | należy podać producenta, typ, model pojazdu bazowego i producenta zabudowy dla osób niepełnosprawnych  |  |
|  | Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie | wymagane |  |
|  | Rok produkcji - nie starszy niż 2022 | należy podać rok produkcji |  |
|  | Liczba miejsc  | 9 (8+kierowca) |  |
|  | Typ nadwozia: kombi/van/mikrobus lub inny  | należy podać typ nadwozia |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t | wymagane |  |
|  | Rodzaj paliwa: diesel/benzyna | należy podać rodzaj paliwa |  |
|  | Pojemność silnika od 1,9cm3 do 2,1cm3 | należy podać pojemność silnika |  |
|  | Długość całkowita minimum 4,90 m | należy podać długość |  |
|  | Maksymalna moc silnika minimum 130 KM | należy podać moc w KM |  |
|  | Norma emisji spalin - minimum EURO 6  | należy podać normę emisji spalin |  |
|  | Skrzynia biegów minimum 6-stopniowa manualna/automatyczna |  należy podać rodzaj skrzyni biegów |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe | należy podać rodzaj koła |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy  | wymagane |  |
|  | Immobilizer | wymagane |  |
|  | Autoalarm z funkcją dozoru wnętrza  | wymagane |  |
|  | Kamera cofania  | wymagane |  |
|  | Czujniki parkowania minimum z przodu pojazdu | należy podać umiejscowienie czujników (przód lub przód i tył) |  |
|  | Zdalnie sterowany centralny zamek (kluczyk z pilotem)  | wymagane |  |
|  | Komplet kluczyków zapasowych | wymagane |  |
|  | Klimatyzacja minimum dwustrefowa z nawiewem w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej | należy podać czy klimatyzacja manualna czy automatyczna i ilość obsługiwanych stref |  |
|  | Konfiguracja miejsc siedzących liczba: 9 (8 + 1)rząd przedni – fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz 2-miejscowa kanapa pasażera lub oddzielne fotele,środkowy i tylny rząd - po 3 miejsca w dwóch rzędach (kanapa lub oddzielne fotele);fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki | wymagane |  |
|  | Kanapa lub fotele w drugim i trzecim rzędzie z możliwością beznarzędziowego wyjmowania | wymagane |  |
|  | Drzwi boczne przesuwane minimum po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej | podać ilość oraz umiejscowienie drzwi bocznych w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Klapa tylna z oknem/drzwi dwuskrzydłowe przeszklone | należy wskazać drzwi przeszklone lub klapa z oknem |  |
|  | Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową lub inną antypoślizgową, wodoodporną, łatwo zmywalną lub dywaniki gumowe | należy podać rodzaj wykładziny lub wskazać dywaniki |  |
|  | Podłoga w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej wyłożona wykładziną gumową lub inną antypoślizgową, wodoodporną, łatwo zmywalną lub dywaniki gumowe | należy podać rodzaj wykładziny lub wskazać dywaniki |  |
|  | Uchwyty przy drzwiach ułatwiające wsiadanie | wymagane |  |
|  | Podsufitka i panele ścian bocznych tapicerowane lub obite inną okładziną | podać rodzaj materiału obiciowego |  |
|  | Radioodbiornik z zestawem głośników w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej | wymagane |  |
|  | Instalacja telefoniczna Bluetooth lub inny standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi | wymagane |  |
|  | Gaśnica | wymagane |  |
|  | Apteczka doraźnej pomocy  | wymagane |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji | wymagane |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym1) | wymagane |  |
|  | Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z aluminiowymi, rozsuwanymi i antypoślizgowymi najazdami najazd (jeden szeroki) lub najazdy wąskie (dwa) umożliwiającymi wjazd i wyjazd osoby niepełnosprawnej, oraz pasami bezpieczeństwa do mocowania wózka i niepełnosprawnego pasażera – wprowadzanie wózka od tyłu pojazdu | należy wskazać oferowany sposób przystosowania |  |
|  | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. zapewnienie antypoślizgowej wykładziny na podłodze, zamontowanie uchwytów przy drzwiach ułatwiających wsiadanie. | Należy wskazać elementy dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych |  |

1) Z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 poz. 1047, 1053, 1123 i poz.1193) wynika, że pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego.

Niniejszy dokument należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.