**Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór Formularza Oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego**  | **INW.271.4.2023** |

**FORMULARZ OFERTY**

**W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Zakup i dostawa zestawu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stary Lubotyń , przedkładam/y niniejszą ofertę:**

* 1. ZAMAWIAJĄCY:

###### **Gmina Stary Lubotyń**

###### **Stary Lubotyń 42**

###### **07-303 Stary Lubotyń**

* 1. WYKONAWCA:

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

Nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………….…………………

REGON: |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

NIP: |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

Adres siedziby:

kod …………………………… miejscowość …………………………………………...………………

województwo ……………………………………. powiat ………………………………………………

ulica ……………………………………………… nr domu ……………… nr lokalu …………..……..

e-mail: ........................................................................................................................................

tel. ……………………............................... faks: ……………………………………….……………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………………..

Numer telefonu (jeżeli jest inny niż podany powyżej) : …………………………..

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ……………………………..……………

………………………………………………………………………………………….…………………

* 1. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:
	2. zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia
	i przyjmuję/przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
	3. gwarantuję/gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji i oferuję/oferujemy:
1. następujący **ciągnik rolniczy:**

Producent: ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

1. następujący **wóz asenizacyjny:**

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

1. następujący **ładowacz czołowy:**

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

* 1. W ramach kryterium nr 1:

**cena netto oferty za realizację przedmiotu zamówienia**: ……………………..………… zł (słownie: ……………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……% w kwocie ……… zł (słownie: ……………złotych …/100), **co łącznie stanowi cenę brutto oferty w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100), z czego:**

1. **za ciągnik rolniczy** ……………………… zł netto, plus należny podatek VAT – stawka ……. %), co łącznie stanowi cenę brutto w kwocie ………………….…… zł;
2. **za wóz asenizacyjny**………………….………… zł netto, plus należny podatek VAT – stawka ……. %), co łącznie stanowi cenę brutto w kwocie ……………………… zł;
3. **za ładowacz czołowy** ……………………………… zł netto, plus należny podatek VAT – stawka ……. %), co łącznie stanowi cenę brutto w kwocie …………………….… zł;
	1. oferuję/oferujemy w ramach kryterium nr 2:[[1]](#footnote-1)
* **Zestaw nr 1 – 10 punktów**

Okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ciągnika rolniczego – 24 miesiące , fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego– 12 miesięcy i okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ładowacza czołowego – 12 miesięcy;

* **Zestaw nr 2 – 20 punktów**

Okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ciągnika rolniczego – 24 miesiące , fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego– 24 miesiące i okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ładowacza czołowego – 12 miesięcy;

* **Zestaw nr 3 – 30 punktów**

Okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ciągnika rolniczego – 36 miesięcy , fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego– 24 miesiące i okres gwarancji jakości fabrycznie nowego ładowacza czołowego – 24 miesiące;

**W przypadku braku zaznaczenia wybranego zestawu w Formularzu Oferty, zamawiający uzna, że wykonawca wybrał zestaw nr 1 w ramach przedmiotowego kryterium i nie będzie już wymagane dokonanie poprawy omyłki w treści oferty.**

* 1. oferuję/oferujemy w ramach **kryterium nr 3:[[2]](#footnote-2)**
	+ **Pakiet naprawczy nr 1 – 0 punktów**

0 punktów otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej w przedziale: 21 dzień od dnia rozpoczęcia naprawy lub wymiany gwarancyjnej – 30 dni

* + **Pakiet naprawczy nr 2 – 5 punktów**

5 punktów otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej w przedziale: 11 dzień od dnia rozpoczęcia naprawy lub wymiany gwarancyjnej – 20 dni od dnia rozpoczęcia naprawy lub wymiany gwarancyjnej, gdzie 11 dzień jest okresem minimalnym a 20 dni to okres maksymalny.

* + **Pakiet naprawczy nr 3 – 10 punktów**

Maksymalną ilość punktów tj. 10 otrzyma oferta wykonawcy, który zaoferuje termin zakończenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej w przedziale: 1 dzień od dnia rozpoczęcia naprawy lub wymiany gwarancyjnej – 10 dni od dnia rozpoczęcia naprawy lub wymiany gwarancyjnej, gdzie 1 dzień jest okresem minimalnym a 10 dni to okres maksymalny.

**Zaoferowanie terminu zakończenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej powyżej 30 dni spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.**

**W przypadku braku zaznaczenia wybranego pakietu w Formularzu Oferty, zamawiający uzna, że wykonawca wybrał pakiet nr 1 w ramach przedmiotowego kryterium i nie będzie już wymagane dokonanie poprawy omyłki w treści oferty.**

* 1. zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z SWZ tj. **6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;**
	2. akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia umowy przedstawione
	w załączniku nr 4 do SWZ,
	3. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,
	4. wybór mojej (naszej) oferty [będzie prowadzić]/[nie będzie prowadzić][[3]](#footnote-3) do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku w PLN | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* 1. *[nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia]/[następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć/zamierzamy powierzymy podwykonawcom]*:[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa / opis części zamówienia,której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma podwykonawcy | Procentowy udział zlecany podwykonawcy |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913), [przekazuję(przekazujemy)] / [nie przekazuję(nie przekazujemy)] w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, w celu utrzymania poufności, [[5]](#footnote-5)
	2. termin związania niniejszą ofertą jest zgodny z terminem określonym w SWZ,
	3. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SWZ,
	4. wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
	5. reprezentowany przez nas (przeze mnie) wykonawca jest[[6]](#footnote-6):
* mikroprzedsiębiorcą
* małym przedsiębiorcą
* średnim przedsiębiorcą
* inny,
	1. wszystkie dane zawarte w mojej(naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

Wypełniony Formularz Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf.

**Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia wymaganych parametrów - Oświadczenie składane wraz z wypełnionym Formularzem oferty, stanowiące część merytoryczną oferty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia wymaganych parametrów oferowanego** **fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z** **fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowego ładowacza czołowego**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **Zakup i dostawa zestawu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stary Lubotyń** oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się w szczególności poniższymi parametrami:**CIĄGNIK** 1. Fabrycznie nowy dopuszcza się rok 2022 , pełna homologacja2. Moc silnika od 110 do 120 KM3. Pojemność silnika od 3,6 do 5,0 ltr4. Układ napędowy – napęd 4 x 4 z blokadą 5. Przekładnia mechaniczna z rewersem mechanicznymi/elektrohydraulicznym min 16 biegów do przodu i 16 do tyłu6. Wydajność pompy olejowej min. 55 l/min7. Prędkość max 40 km/h8. Zintegrowany joystick do sterowania wszystkimi gniazdami hydrauliki zewnętrznej lub joystick do sterowania ładowaczem czołowym, a pozostałe wyjścia hydrauliki sterowane dźwigniami9. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie10. Błotniki przednie skrętne11. Zbiornik paliwa o pojemności 128-200 litrów12. Układ hydrauliczny zewnętrzny (4 gniazda EURO +1 wolnego spływu wyprowadzone z tyłu ciągnika )13. Podnośnik tylny 15. Podnośnik przedni TUZ zsynchronizowany z ciągnikiem o udźwigu min 1500 kg.16. Układ hydrauliczny zewnętrzny (2 gniazda wyprowadzone przy przednim TUZ)17. Prędkość tylnego WOM 540 / 1000 obr/min18. Hamulce pneumatyczne/ hydrauliczne19. Zaczep tylny transportowy dolny i górny20. Kabina ochronna montowana fabrycznie z radiem i klimatyzacją21. Klimatyzacja manualna, ogrzewanie22. Dodatkowe siedzenie w kabinie dla pasażera z homologacją.23. Reflektory pracy przód i tył23. Obciążniki kół tylnych24. Układ pneumatyczny zewnętrzny z gniazdami od 1 do 2 gniazda ( do hamulców wozu asenizacyjnego standard europejski)25. Pomarańczowe światło ostrzegawcze (,,kogut”)26. Kierownica regulowana ( kat i wysokość)27. Lusterka zewnętrzna składane**WÓZ ASENIZACYJNY DOCZEPIANY DO CIĄGNIKA**1. Fabrycznie nowy dopuszcza się rok 2022 , pełna homologacja2. Pojemność zbiornika 8 000 litrów z podziałem na dwie części a) czysta woda – od 2000l do 3000 l ze wskaźnikiem ilości wody w zbiornikub) nieczystości – od 5000 do 6000 l3. Grubość ścianek zbiornika oraz dennic min. 5mm4. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i dennic cynkowanie ogniowe + malowanie kol. pomarańczowy5. Dennica tylna otwierana.6. Zbiornik z pokrywą górną. 7. Zbiornik wyposażony w króćce do napełniania wody czystej i zasysania nieczystości 8. Napełnianie zbiornika czystej wody - złączka W75.9. W zbiorniku na nieczystości – z prawej i lewej strony zbiornika do zasysania nieczystości przez zasuwę ręczną 4” (w wyposażeniu jedna zasuwa 4”). 10. Główna zasuwa spustowa na tylnej dennicy o średnicy 4” sterowana hydraulicznie.11. Zestaw kołowy jednoosiowy. 12. Układ hamulcowy pneumatyczny.13.Hamulec ręczny postojowy14. Błotniki15. Stopa podporowa.16. Kompresor a) Czas napełniania zbiornika na nieczystości max 5 minut.b) Ciśnienie 1,5 bar.c) Napęd WOM 1000 obr/min.d) Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z zaworem spustowyme) Manowakuometrf) Dwa zawory bezpieczeństwa, nadciśnieniowy oraz podciśnieniowy .g) Odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora.17. Pompa wysokociśnieniowa.a) Max. szybkość przepływu 130 l/minb) Max. ciśnienie do 130 barc) Zawór bezpieczeństwa18. Zwijadło napędzane hydrauliczne z wężem wysokociśnieniowym a) długość węża wysokociśnieniowego min. 60 mb, średnica węża ¾”b) dysza kanałowac) lanca czyszcząca z wężem ½ cala o dł m10 m.19. Kołowrót z napędem hydraulicznym.a) wąż ssący 3” długość min. 25 m. 20. Wzierniki 3 szt. – w zbiorniku na nieczystości.21. Instalacja elektryczna 12V.22. Pomarańczowe światło ostrzegawcze na szczycie zbiornika (,,kogut”)23. Oświetlenie robocze lampy LED23. Wąż ssawny 4” o długości min. 12 m.24. Uchwyt na wąż ssawny.25. Wałek przekaźnika mocy szerokokątny26. Skrzynka na narzędzia zamykana.27. Sterowanie hydrauliczne wyposażeniem wozu usytuowane w miejscach zapewniających operatorowi ergonomiczną pracę.**ŁADOWACZ CZOŁOWY:**1. Fabrycznie nowy 2. Zsynchronizowany z wyżej wymienionym ciągnikiem3. Udźwig na sworzniach obrotu min. 1500 kg4. Max wysokość unoszenia min. 2800 mm5. System szybkiego montażu i demontażu ładowacza6. System mocowania przyrządów – euro ramka7. Łyżko- krokodyl o szerokości od 1,4 do 1,6m8. Widły do palet udźwig min. 1500 kg. 9. Osłona maski oraz silnika10. Wskaźnik poziomu łyżki ładowacza11. Amortyzator antywstrząsowy hydrauliczny Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.Oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf.

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Wzór Wykazu parametrów technicznych oferowanego fabrycznie nowego zestawu asenizacyjnego - składany wraz z ofertą - Wykaz stanowi przedmiotowy środek dowodowy** **Wykaz parametrów technicznych fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym ładowaczem czołowym**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **Zakup i dostawa zestawu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stary Lubotyń** oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się w szczególności poniższymi parametrami:1. **Dla ciągnika rolniczego**
 |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane (należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę)** |
|  | Moc silnika od 110 do 120 KM |  |
|  | Pojemność silnika od **3,6 do 5,0 ltr** |  |
|  | Wydajność pompy olejowej min. 55 l/min |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności **128-200 litrów** |  |
|  | Podnośnik przedni TUZ zsynchronizowany z ciągnikiem o udźwigu min 1200 kg. |  |
|  | Obciążniki kół tylnych min. 80 kg na koło |  |
|  | Układ pneumatyczny zewnętrzny z gniazdami od 1 do 2 gniazda ( do hamulców wozu asenizacyjnego) |  |
|  | Przekładnia mechaniczna z rewersem mechanicznymi/elektrohydraulicznym min 16 biegów do przodu i 16 do tyłu  |  |
| 1. **Dla wozu asenizacyjnego**
 |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane (należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę)** |
| 1. | Pojemność zbiornika 8 000 litrów z podziałem na dwie części a) czysta woda – od 2000l do 3000 l ze wskaźnikiem ilości wody w zbiornikub) nieczystości – od 5000 do 6000 l |  |
| 2. | Grubość ścianek zbiornika oraz dennic min. 5mm |  |
| 3. | Kołowrót z napędem hydraulicznym.a) wąż ssący 3” długość min. 25 m.  |  |
| 4. | Wąż ssawny 4” o długości min. 12 m. |  |

1. **Dla ładowacza czołowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane (należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę)** |
|  | Udźwig na sworzniach obrotu min. 1500 kg |  |
|  | Max wysokość unoszenia min. 2800 mm |  |
|  | Łyżko- krokodyl o szerokości od 1,4 do 1,6m |  |
|  | Widły do palet udźwig min. 1500 kg.  |  |

Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.Wypełniony Wykaz parametrów technicznych należy złożyć w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. |

1. Wykonawca wybiera jeden z trzech zestawów poprzez postawienie znaku x przy wybranym zestawie bądź pogrubienie i podkreślenie wybranego wariantu [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca wybiera jeden z trzech pakietów poprzez postawienie znaku x przy wybranym zestawie bądź pogrubienie i podkreślenie wybranego wariantu [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca skreśla niepotrzebne; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić, a w razie konieczności wypełnić tabelę; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać firmę podwykonawcy w przypadku, gdy firma podwykonawcy jest znana na etapie składania oferty; gdy firma nie jest znana – Wykonawca wpisuje tylko opis części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wybrać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

	* **mikroprzedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
	* **małe przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;
	* **średnie przedsiębiorstwa** – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej). [↑](#footnote-ref-6)