Lokalizacja nr 1

Opcja nr 1

Antena mocowana do komina, przewód antenowy poprowadzony przewodem wentylacyjnym do parteru, następnie przez korytarz korytkami instalacyjnymi do pomieszczenia Oficera Dyżurnego



Prowadzenie przewodu antenowego – opcja nr 1

Miejsce montażu anteny

Opcja nr 2

Antena mocowana do komina, przewód antenowy poprowadzony po dachu, następnie puszczony po elewacji do okna pomieszczenia Oficera Dyżurnego.



Prowadzenie przewodu antenowego – opcja nr 2

Miejsce montażu anteny