[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	3.2
nan=
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	0	8	1	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	6	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ulicy
dt=05.09.2023
ni=Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
nw=
nb=
nfh=OKTM ENERGETYKA MICHAŁ OKTABA UL. WRZOSOWA 24,131096-321 ŻABIA WOLA
nk=Michał Oktaba		
kln=

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Rura SRS 200'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=421

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Materiały inne (Materiały)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu	0
jm=dm3
ce=0.00
cw=0.00
il=2.5

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=263.125

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Rura osłonowa do kabli SRS 160	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=38

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Rura osłonowa do kabli SRS 110	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=18

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=237.402

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=13.05

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Mufa kablowa ZRM-4	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=36

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=144.381

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Piasek naturalny	0
jm=m3
ce=0.00
cw=0.00
il=280.88

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=47.7424

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Mufa przelotowa POLJ-24/1x120-240	0
jm=kpl
ce=0.00
cw=0.00
il=48

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Podnośnik montażowy PHM na samochodzie - kpl.(2)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1.6608

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=90.118

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=212.712

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Mufa kablowa ZRM-2	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=112.569

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Uchwyty odstępowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=Przyczepa do wózka motorowego 15 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0044

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Mufa kablowa ZRM-5	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 10	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=22

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Środek transportowy	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=8.6745

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Rura DVK 110	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Dławica czopowa 200	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=142

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=2279.4

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 121 kW (165 KM) (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.0044

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Rura osłonowa BE 110	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kabel energetyczny YAKXs 0.6/1kV 4x35mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=7

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3 (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=0.498

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Rura DVK 160	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Wkładka bezpiecznikowa do ochrony kabli i przewodów NH - 2, zakres 25 do 250A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Dławnica czopowa EK 186/110	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=4

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Wibromłot elektryczny z pulpitem sterowniczym 10 kW	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=8.82

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Głowica kablowa OTK 224	0
jm=kpl.
ce=0.00
cw=0.00
il=12

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Ogranicznik przepięć BOP-R 0,5/10	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=3

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy z pompą oddzielną 20-30 t	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=298.125

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=4.332

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Złącze typu ZK3	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Hak wieszakowy SOT 39+COT37	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Złącze typu ZK2/SL1	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=298.125

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Palczatka AK4 95-240	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Oznacznik kablowy na kable SN	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=10

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rura DVK 200	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=133

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=688.2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Żerdź strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/12	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 74 kW (100 KM) (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=47.7184

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 12-16 t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=3.5829

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rura DVK 50	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=5

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=Robotnicy	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=6517.55

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Pręty uziomowe	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=43.68

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 6-12·t (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=51.5739

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=87.6576

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kabel energetyczny XRUHAKXS 12/20kV 1x240/25mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=7032

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 38·kVA	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=35

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Dławnica czopowa EK 186/160	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=12

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
jm=m2
ce=0.00
cw=0.00
il=473

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=Robocizna	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=1731.67

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=57.2141

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=47.3

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x240mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=334

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm	0
jm=kg
ce=0.00
cw=0.00
il=116.48

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=207

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Ustój U2	0
jm=kpL
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1)	0
jm=m-g
ce=0.00
cw=0.00
il=97

[ELEMENT 1]
na=Kablowa linia SN
id=2
nu=1
nsn=

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	05 0701-5
na=Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=1.1
nsn=
op=0
ob=680

[RMS 53]
nz=0.100000	0

[RMS 68]
nz=0.100000	0

[RMS 17]
nz=0.180000	0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	05 0701-5
na=Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=1.2
nsn=
op=0
ob=114

[RMS 53]
nz=0.100000	0

[RMS 68]
nz=0.100000	0

[RMS 17]
nz=0.180000	0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	05 0706-1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m
jm=m
nu=1.3
nsn=
op=0
ob=1700
krn=2

[RMS 53]
nz=0.012600	0

[RMS 12]
nz=0.056000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 10]
nz=0.008000	0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	05 0706-2
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6·m
jm=m
nu=1.4
nsn=
op=0
ob=190
krn=2

[RMS 53]
nz=0.017900	0

[RMS 12]
nz=0.076000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 40]
nz=0.011400	0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	05 0723-3
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami -  rura SRS 200mm 
jm=m
nu=1.5
uw=Norma: KNNR 5 0723-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=334

[RMS 61]
nz=2.457000	0
np=0
np=0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 26]
nz=0.335329	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 16]
nz=0.026300	0
np=0
np=0

[RMS 39]
nz=0.625000	0
np=0
np=0

[RMS 44]
nz=0.625000	0
np=0
np=0

[RMS 4]
nz=0.625000	0
np=0
np=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	05 0723-3
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami -  rura SRS 200mm 
jm=m
nu=1.6
uw=Norma: KNNR 5 0723-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=87

[RMS 61]
nz=2.457000	0
np=0
np=0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 26]
nz=0.344828	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 16]
nz=0.026300	0
np=0
np=0

[RMS 39]
nz=0.625000	0
np=0
np=0

[RMS 44]
nz=0.625000	0
np=0
np=0

[RMS 4]
nz=0.625000	0
np=0
np=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK 200 
jm=m
nu=1.7
uw=Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=88

[RMS 61]
nz=0.128000	0
np=0
np=0

[RMS 47]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 16]
nz=0.026300	0
np=0
np=0

[RMS 55]
nz=0.007000	0
np=0
np=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK 200 
jm=m
nu=1.8
uw=Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=45

[RMS 61]
nz=0.128000	0
np=0
np=0

[RMS 47]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 16]
nz=0.026300	0
np=0
np=0

[RMS 55]
nz=0.007000	0
np=0
np=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	05 0707-5
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 5,5·kg/m, przykrycie folią  - XRUHAKXs 1x240mm2
jm=m
nu=1.9
nsn=
op=0
ob=3786

[RMS 53]
nz=0.307000	0

[RMS 57]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.020000	0

[RMS 48]
nz=0.100000	0

[RMS 27]
nz=0.420000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.014900	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 55]
nz=0.004600	0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	05 0707-5
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 5,5·kg/m, przykrycie folią  - XRUHAKXs 1x240mm2
jm=m
nu=1.10
nsn=
op=0
ob=1584

[RMS 53]
nz=0.307000	0

[RMS 57]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.020000	0

[RMS 48]
nz=0.100000	0

[RMS 27]
nz=0.420000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.014900	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 55]
nz=0.004600	0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	05 0713-4
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5·kg/m  - XRUHAKXs 1x240mm2
jm=m
nu=1.11
nsn=
op=0
ob=1266

[RMS 53]
nz=0.445000	0

[RMS 57]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.070000	0

[RMS 48]
nz=0.080000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 55]
nz=0.004600	0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	05 0713-4
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5·kg/m  - XRUHAKXs 1x240mm2
jm=m
nu=1.12
nsn=
op=0
ob=396

[RMS 53]
nz=0.445000	0

[RMS 57]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.070000	0

[RMS 48]
nz=0.080000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 55]
nz=0.004600	0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	05 0702-5
na=Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=1.13
nsn=
op=0
ob=544

[RMS 53]
nz=0.030000	0

[RMS 17]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	05 0702-5
na=Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=1.14
nsn=
op=0
ob=91.2

[RMS 53]
nz=0.030000	0

[RMS 17]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	2-01 0236-2
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
jm=m3
nu=1.15
uw=Norma: KNR 2-01 0236-01, ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 19961310ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
nsn=
op=0
ob=544

[RMS 11]
nz=0.227300	0

[RMS 56]
nz=0.138000	0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	2-01 0236-2
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
jm=m3
nu=1.16
uw=Norma: KNR 2-01 0236-01, ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 19961310ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
nsn=
op=0
ob=91.2

[RMS 11]
nz=0.227300	0

[RMS 56]
nz=0.138000	0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	05 0728-1
na=Mufa przelotowa małogabarytowa na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV - mufa POLJ24/1x120-240
jm=szt
nu=1.17
uw=Norma: KNNR 5 0728-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=30

[RMS 61]
nz=14.130000	0

[RMS 14]
nz=30.000000	1

[RMS 46]
nz=4.000000	1

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 16]
nz=1.530000	0
np=0
np=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	05 0728-1
na=Mufa przelotowa małogabarytowa na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV - mufa POLJ24/1x120-240
jm=szt
nu=1.18
uw=Norma: KNNR 5 0728-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=18

[RMS 61]
nz=14.130000	0

[RMS 14]
nz=18.000000	1

[RMS 46]
nz=6.000000	1

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 16]
nz=1.530000	0
np=0
np=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	5-10 0611-6
na=Montaż głowic na kablach jednożyłowych z Al o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel do 20·kV, do 240·mm2
jm=szt
nu=1.19
nsn=
op=0
ob=12

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 62]
nz=3.380000	0

[RMS 37]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.000000	0
op=M

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	05 1302-1
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n.
jm=odcinek
nu=1.20
nsn=
op=0
ob=7

[RMS 53]
nz=11.800000	0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	05 1302-1
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n.
jm=odcinek
nu=1.21
nsn=
op=0
ob=3

[RMS 53]
nz=11.800000	0

[POZYCJA]
id=24
pd=	lkulacja własna	00 0000-0
na=Próba napięciowa VLF + pomiar wyładowań niezupełnych
jm=odc
nu=1.22
uw=  Kalkulacja własna1310
nsn=
op=1
opn=1
kj=0.00	0.00	0.00
ob=7

[POZYCJA]
id=25
pd=	lkulacja własna	00 0000-0
na=Próba napięciowa VLF + pomiar wyładowań niezupełnych
jm=odc
nu=1.23
uw=  Kalkulacja własna1310
nsn=
op=1
opn=1
kj=0.00	0.00	0.00
ob=3

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka linii kablowej SN
id=26
nu=2
nsn=

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNRW	09 0801-20
na=Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 5,5·kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV
jm=m
nu=2.1
nsn=
op=0
ob=2394

[RMS 53]
nz=1.240000	0

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 55]
nz=0.004600	0

[ELEMENT 1]
na=Kablowa linia nN
id=28
nu=3
nsn=

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	05 0701-5
na=Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
jm=m3
nu=3.1
nsn=
op=0
ob=176

[RMS 53]
nz=0.100000	0

[RMS 68]
nz=0.100000	0

[RMS 17]
nz=0.180000	0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	05 0706-1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m
jm=m
nu=3.2
nsn=
op=0
ob=550
krn=2

[RMS 53]
nz=0.012600	0

[RMS 12]
nz=0.056000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 10]
nz=0.008000	0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	05 0723-3
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - SRS 160
jm=m
nu=3.3
uw=Norma: KNNR 5 0723-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=38

[RMS 53]
nz=2.100000	0

[RMS 5]
nz=38.000000	1

[RMS 59]
nz=12.000000	1

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 24]
nz=0.026300	0

[RMS 39]
nz=0.625000	0

[RMS 44]
nz=0.625000	0

[RMS 58]
nz=0.625000	0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	05 0723-3
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - SRS 110
jm=m
nu=3.4
uw=Norma: KNNR 5 0723-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=18

[RMS 53]
nz=2.100000	0

[RMS 6]
nz=18.000000	1

[RMS 34]
nz=4.000000	1

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 24]
nz=0.026300	0

[RMS 39]
nz=0.625000	0

[RMS 44]
nz=0.625000	0

[RMS 58]
nz=0.625000	0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK 160 
jm=m
nu=3.5
uw=Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6

[RMS 61]
nz=0.128000	0
np=0
np=0

[RMS 32]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 16]
nz=0.026300	0
np=0
np=0

[RMS 55]
nz=0.007000	0
np=0
np=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK 110
jm=m
nu=3.6
uw=Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6

[RMS 53]
nz=0.128000	0

[RMS 25]
nz=5.000000	1

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 24]
nz=0.014000	0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych DVK 50
jm=m
nu=3.7
uw=Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=5

[RMS 53]
nz=0.128000	0

[RMS 52]
nz=5.000000	1

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 24]
nz=0.014000	0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	05 0707-5
na=Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie  - YAKXs 4x240
jm=m
nu=3.8
uw=Norma: KNNR 5 0707-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=290

[RMS 53]
nz=0.307000	0

[RMS 64]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.020000	0

[RMS 63]
nz=0.100000	0

[RMS 60]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 24]
nz=0.014900	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 51]
nz=0.004600	0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	05 0713-4
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5·kg/m - YAKXs 4x240
jm=m
nu=3.9
nsn=
op=0
ob=44

[RMS 53]
nz=0.445000	0

[RMS 64]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.070000	0

[RMS 48]
nz=0.080000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 55]
nz=0.004600	0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	05 0707-4
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x120
jm=m
nu=3.10
uw=Norma: KNNR 5 0707-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=183

[RMS 53]
nz=0.177000	0

[RMS 66]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.017000	0

[RMS 63]
nz=0.100000	0

[RMS 60]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 24]
nz=0.014900	0

[RMS 13]
nz=0.004500	0

[RMS 50]
nz=0.004500	0

[RMS 51]
nz=0.004500	0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	05 0713-3
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m - YAKXs 4x120
jm=m
nu=3.11
nsn=
op=0
ob=24

[RMS 53]
nz=0.212000	0

[RMS 66]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.053100	0

[RMS 48]
nz=0.080000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 13]
nz=0.004500	0

[RMS 50]
nz=0.004500	0

[RMS 55]
nz=0.004500	0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	05 0707-1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią -  YAKXs 4x35
jm=m
nu=3.12
nsn=
op=0
ob=7

[RMS 53]
nz=0.046100	0

[RMS 30]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.009000	0

[RMS 48]
nz=0.100000	0

[RMS 27]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.014900	0

[RMS 13]
nz=0.005300	0

[RMS 50]
nz=0.004300	0

[RMS 55]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	05 0707-1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią -  YKXs 4x10
jm=m
nu=3.13
nsn=
op=0
ob=17

[RMS 53]
nz=0.046100	0

[RMS 23]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.009000	0

[RMS 48]
nz=0.100000	0

[RMS 27]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.014900	0

[RMS 13]
nz=0.005300	0

[RMS 50]
nz=0.004300	0

[RMS 55]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	05 0713-1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m -  YAKXs 4x10
jm=m
nu=3.14
nsn=
op=0
ob=5

[RMS 53]
nz=0.094700	0

[RMS 23]
nz=1.000000	0

[RMS 7]
nz=0.036100	0

[RMS 48]
nz=0.080000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 13]
nz=0.004300	0

[RMS 50]
nz=0.004300	0

[RMS 55]
nz=0.004300	0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	5-10 0408-8
na=Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach  energetycznych z żyłami Al, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1·kV, kabel wielożyłowy, do 240·mm2
jm=szt
nu=3.15
nsn=
op=0
ob=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 62]
nz=3.870000	0

[RMS 3]
nz=0.500000	0

[RMS 48]
nz=2.000000	0

[RMS 18]
nz=0.200000	0

[RMS 9]
nz=0.600000	0

[RMS 22]
nz=0.200000	0

[RMS 2]
nz=2.000000	0
op=M

[RMS 16]
nz=0.390000	0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	05 0403-1
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg - szafa sterownicza przepompowni
jm=szt
nu=3.16
nsn=
op=0
ob=0

[RMS 53]
nz=3.400000	0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	05 0401-1
na=Ustawienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1
jm=kpl.
nu=3.17
uw=Norma: KNNR 5 0401-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 53]
nz=4.060000	0

[RMS 41]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	05 0401-1
na=Ustawienie złącza kablowo-pomiarowego ZK2,ZK3,ZK4,ZK5,ZK6
jm=kpl.
nu=3.18
uw=Norma: KNNR 5 0401-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=5

[RMS 53]
nz=4.060000	0

[RMS 43]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	05 0907-6
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
jm=m
nu=3.19
uw=Norma: KNNR 5 0907-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=20
krn=6

[RMS 53]
nz=0.220000	0

[RMS 65]
nz=0.832000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 8]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	05 0907-5
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
jm=m
nu=3.20
uw=Norma: KNNR 5 0907-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6
krn=6

[RMS 53]
nz=0.460000	0

[RMS 54]
nz=1.040000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 8]
nz=0.100000	0

[RMS 35]
nz=0.210000	0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	05 0406-1
na=Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - wkładki bezpiecznikowe
jm=szt
nu=3.21
nsn=
op=0
ob=6

[RMS 53]
nz=0.630000	0

[RMS 33]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	05 1302-3
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
jm=odcinek
nu=3.22
nsn=
op=0
ob=8

[RMS 53]
nz=1.800000	0

[ELEMENT 1]
na=Słup krańcowy nN K10,5/12 ozn. jako S1
id=51
nu=4
nsn=

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	05 0903-1
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m/12
jm=słup
nu=4.1
uw=Norma: KNNR 5 0903-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 53]
nz=6.100000	0

[RMS 49]
nz=1.000000	0

[RMS 67]
nz=1.000000	0

[RMS 42]
nz=2.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 31]
nz=0.090000	0

[RMS 51]
nz=1.400000	0

[RMS 8]
nz=0.450000	0

[RMS 36]
nz=0.400000	0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	05 0705-1
na=Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm na słupie
jm=m
nu=4.2
nsn=
op=0
ob=3

[RMS 53]
nz=0.128000	0

[RMS 29]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.014000	0

[RMS 51]
nz=0.007000	0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	05 0717-1
na=Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m, w uchwytach
jm=m
nu=4.3
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 53]
nz=0.280000	0

[RMS 20]
nz=1.000000	0

[RMS 45]
nz=2.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 21]
nz=0.004400	0

[RMS 28]
nz=0.004400	0

[RMS 51]
nz=0.004400	0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	05 0907-6
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
jm=m
nu=4.4
uw=Norma: KNNR 5 0907-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=20

[RMS 53]
nz=0.220000	0

[RMS 65]
nz=0.832000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 8]
nz=0.060000	0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	05 0906-3
na=Montaż ogranicznika przepięć
jm=szt
nu=4.5
nsn=
op=0
ob=3

[RMS 53]
nz=0.990000	0

[RMS 38]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 19]
nz=0.010000	0

[RMS 15]
nz=0.170000	0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	05 0907-5
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
jm=m
nu=4.6
uw=Norma: KNNR 5 0907-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 20011310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=6

[RMS 53]
nz=0.460000	0

[RMS 54]
nz=1.040000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[RMS 8]
nz=0.100000	0

[RMS 35]
nz=0.210000	0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	05 1304-1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy
jm=1 szt
nu=4.7
uw=Norma: KNNR 5 1304-01, BC2006_2POLROCZE1310ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 61]
nz=1.240000	0
np=0
np=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaż linii napowietrznej nN
id=59
nu=5
nsn=

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNRW	09 0903-4
na=Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii do 95·mm2 z przeznaczeniem na złom
jm=km
nu=5.1
nsn=
op=0
ob=0.024

[RMS 53]
nz=16.300000	0

[RMS 19]
nz=0.180000	0

[RMS 15]
nz=4.200000	0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNNRW	09 0903-4
na=Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii do 95·mm2 z przeznaczeniem na złom
jm=km
nu=5.2
nsn=
op=0
ob=0.113

[RMS 53]
nz=16.300000	0

[RMS 19]
nz=0.180000	0

[RMS 15]
nz=4.200000	0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNRW	09 0903-4
na=Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii do 95·mm2 z przeznaczeniem na złom
jm=km
nu=5.3
nsn=
op=0
ob=0.137

[RMS 53]
nz=16.300000	0

[RMS 19]
nz=0.180000	0

[RMS 15]
nz=4.200000	0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNRW	09 0801-16
na=Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 2,0·kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV
jm=m
nu=5.4
nsn=
op=0
ob=76

[RMS 53]
nz=1.020000	0

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 50]
nz=0.004400	0

[RMS 13]
nz=0.004400	0

[RMS 55]
nz=0.004400	0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNRW	09 0801-20
na=Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 5,5·kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV
jm=m
nu=5.5
nsn=
op=0
ob=273

[RMS 53]
nz=1.240000	0

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 50]
nz=0.004600	0

[RMS 13]
nz=0.004600	0

[RMS 55]
nz=0.004600	0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNRW	09 0801-12
na=Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 0,5·kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV
jm=m
nu=5.6
nsn=
op=0
ob=40

[RMS 53]
nz=0.958000	0

[RMS 19]
nz=0.006700	0

[RMS 50]
nz=0.004400	0

[RMS 13]
nz=0.004400	0

[RMS 55]
nz=0.004400	0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNRW	09 0901-8
na=Słup pojedynczy z ustrojami - demontaż ŻN10
jm=szt
nu=5.7
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 53]
nz=8.320000	0

[RMS 31]
nz=0.102000	0

[RMS 55]
nz=1.260000	0

[RMS 19]
nz=0.450000	0

[RMS 36]
nz=0.400000	0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNRW	09 0901-8
na=Słup pojedynczy z ustrojami - demontaż ŻN10A
jm=szt
nu=5.8
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 53]
nz=8.320000	0

[RMS 31]
nz=0.102000	0

[RMS 55]
nz=1.260000	0

[RMS 19]
nz=0.450000	0

[RMS 36]
nz=0.400000	0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNRW	09 0901-8
na=Słup pojedynczy z ustrojami - demontaż ŻN10B
jm=szt
nu=5.9
nsn=
op=0
ob=2

[RMS 53]
nz=8.320000	0

[RMS 31]
nz=0.102000	0

[RMS 55]
nz=1.260000	0

[RMS 19]
nz=0.450000	0

[RMS 36]
nz=0.400000	0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNRW	09 0202-7
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50·kg, demontaż ZK2/SL1
jm=szt
nu=5.10
nsn=
op=0
ob=1

[RMS 53]
nz=2.070000	0

[ELEMENT 1]
na=Koszty dodatkow
id=70
nu=6
nsn=

[POZYCJA]
id=71
na=Inwentaryzacji geodezyjna
jm=km
nu=6.1
nsn=
op=1
opn=1
kj=0.00	0.00	0.00
ob=2.3

-[POZYCJA]
id=72
na=Zajęcie pasa drogowego
jm=km
nu=
nsn=
op=1
opn=1
kj=0.00	0.00	0.00
ob=2.3
stn=-1	0

