**Specyfikacja przyczepy do przewozu kontenerów**

Przyczepa z obrotnicą do przewozu kontenerów wymiennych wykonanych zgodnie z normą DIN 30722.

1. Ładowność przyczepy DMC 18000 kg z bieżnią umożliwiającą transport kontenerów o długości 7000 mm.
2. Dyszel przyczepy długości 2400 mm oczko ø 40 z funkcją podtrzymującą dyszel.
3. Pneumatyczna blokada kontenera – 4 szt.
4. Mechaniczna blokada rolki kontenera.
5. Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulca zgodny z przepisami ECE z funkcją EBS i hamulcem parkingowym.
6. Oświetlenie 24V zgodnie z normami i przepisami ECE – wtyka 1x15 PIN.
7. Zabezpieczenie boczne aluminiowe przyczepy, tylny zderzak z odbojami.
8. Zawieszenie pneumatyczne z opcją poziomowania.
9. Dwie osie z kołami 265/70R19,5 – 8 szt. + koło zapasowe.
10. Wyposażenie – skrzynka narzędziowa, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, kliny, kosz na siatkę, instrukcja, gwarancja.