**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

MONITOR

**IIYAMA PROLITE X2483HSU-B2 - 12 sztuk**

PRZEKĄTNA EKRANU 23.8"; 60.5cm

FORMAT OBRAZU 16 : 9

PANEL AMVA LED, matowe wykończenie

ROZDZIELCZOŚĆ FIZYCZNA Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)

JASNOŚĆ 250 cd/m² typowa

KONTRAST 3 000 : 1 typowy

KONTRAST 12 000 000 : 1 ACR

CZAS REAKCJI 4ms

KĄT WIDZENIA CR>10 poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

WYŚWIETLANE KOLORY 24-bit, 16.7 mln

REDUKCJA NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA tak

FLICKER FREE tak

MAKS. POWIERZCHNIA ROBOCZA (WYS. X SZER.) 296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7"

WIELKOŚĆ PLAMKI (PION. X POZ.) 0.275 x 0.275 mm

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA 30 - 80kHz

CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA 55 - 75Hz

SYNCHRONIZACJA Separate sync

2. INTERFEJSY

ANALOGOWE WEJŚCIE SYGNAŁU VGA

CYFROWE WEJŚCIE SYGNAŁU DVI-D, HDMI

HDCP tak

WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE tak

WYJŚCIA wyjście słuchawkowe

KONCENTRATOR USB UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

3. WŁAŚCIWOŚCI

KOMPATYBILNOŚĆ Z APPLE Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.

PLUG & PLAY VESA DDC2B™

REGULACJA PARAMETRÓW

przy pomocy On-Screen-Display w 11 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chiński, RU, JP, CZ) i 6

przycisków obsługi (Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit, Auto)

PARAMETRY REGULOWANE

autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza),

kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć,

różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio

(głośność, wycisz, HDMI audio)

GŁOŚNIKI 2 x 2 W (Stereo)

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ kompatybilny z Kensington-lock™

CERTYFIKATY TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

KĄT POCHYLENIA 22° w górę; 5° w dół

STANDARD VESA 100 x 100 mm

KOLOR czarny

4. AKCESORIA

AKCESORIA W ZESTAWIE

kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

5. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ZASILANIE AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

ZASILACZ wewnętrzny

ZUŻYCIE ENERGII 26 W typowo; maks. 0.5 W w trybie Power management

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ VESA DPMS

6. KLASA ENERGETYCZNA (EU)

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ B

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.

\*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkowania.

7. WYMIARY / WAGA

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) 552.5 x 406.5 x 203 mm

WAGA 3.9 kg