Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS Przedmiotu zamówienia **SAMOCHODU DOSTAWCZEGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |  |  |
|  | Marka | Samochód dostawczy do 3,5 t |  |  |
|  | Model |  |  |
|  | Stan | Fabrycznie nowy |  |  |
|  | Rok produkcji | 2021 lub 2020 |  |  |
|  | Konstrukcja  | ramowa |  |  |
|  | Kabina podwójna | Wymagane |  |  |
|  | Liczba drzwi  | 4 |  |  |
|  | Strona ruchu | Ruch prawostronny, (kierowca po lewej stronie pojazdu) |  |  |
|  | Rodzaj silnika | Wysokoprężny, chłodzony cieczą, |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |  |  |
|  | Moc znamionowa silnika wg normy ECE-R120 | 120-180 KM |  |  |
|  | Pojemność silnika | Minimum 2400 cm3 |  |  |
|  | Prędkość maksymalna | Minimum 140 km/h |  |  |
|  | Układ napędowy | tylny |  |  |
|  | Blokada tylnego mostu | Elektryczna lub elektroniczna |  |  |
|  | Koła tylne bliźniacze | Wymagane |  |  |
|  | Silnik spełniający normy emisji spalin | EURO VI |  |  |
|  | Skrzynia biegów | Minimum 5 biegowa manualna lub automatyczna |  |  |
|  | Hamulce | Tarczowe na 4 koła, sterowane hydraulicznie |  |  |
|  | Układ kierowniczy | Hydrauliczne lub elektryczne wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
|  | Regulacja ustawienia kolumny kierowniczej | Wymagana |  |  |
|  | Felgi (rodzaj) | Stalowe, 16 calowe |  |  |
|  | Koło zapasowe | pełnowymiarowe, opona zimowa |  |  |
|  | Długość samochodu (mm) | Od 5400 do 5600 |  |  |
|  | Rozstaw osi (mm) | Od 2700 do 3300 |  |  |
|  | Szerokość kabiny bez lusterek (mm) |  Do 2100 |  |  |
|  | Lusterka boczne | Ustawiane elektrycznie, na krótkim ramieniu |  |  |
|  | Kabina klimatyzowana, ogrzewana, fotel kierowcy regulowany, wyposażona w radio, dywaniki lub wkładki antypoślizgowe | Wymagane |  |  |
|  | Kabina z homologacją na 6 osób | Wymagane |  |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa zamykana na klucz, wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby, lusterka zewnętrzne teleskopowe | Wymagane |  |  |
|  | Belka świetlna LED ostrzegawcza montowana na kabinie, z kloszami koloru żółtego. W polu tekstowym napis „Gmina Zagnańsk” | Wymagane |  |
|  | Rodzaj zabudowy | Skrzynia, bez wywrotki |  |
|  | Szerokość skrzyni ładownej | Na szerokość kabiny |  |
|  | Długość skrzyni ładownej | Wynika z różnicy długości samochodu i kabiny |  |
|  | Wysokość burt (mm) | 400 |  |
|  | Konstrukcja ramy skrzyni | Stalowa, ocynkowana |  |
|  | Podłoga skrzyni | Blacha stalowa ocynkowana |  |
|  | Burty, otwierane w osi dolnej | Aluminiowe, anodowane |  |
|  | Zamknięcia burt  | Kasetonowe, pionowe |  |
|  | Stopień wejściowy na skrzynię | Na tylnej burcie |  |
|  | Nakola | Z tworzywa, z fartuchami przeciwbłotnymi |  |
|  | Listwy przeciwnajazdowe | aluminiowe |  |
|  | Osłona kabiny (stała) powyżej przedniej burty, do wysokości kabiny | Z siatki stalowej ocynkowanej |  |
|  | Nadstawki (demontowane) boczne, do wysokości kabiny | Z siatki stalowej ocynkowanej |  |
|  | Nadstawki tylne w postaci drzwi dwuskrzydłowych z zamknięciami ryglowanymi. Blokada drzwi w pozycji otwartej (demontowane). | Z siatki stalowej ocynkowanej |  |
|  | Udokumentowanie danych fabrycznych | Wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
|  | Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny | Wymagane |  |
|  | Wszystkie dokumenty wymagane do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej | Wymagane |  |
|  | Przeszkolenie operatorów z obsługi samochodu w miejscu dostawy | Minimum jeden dzień roboczy |  |
|  | Okres gwarancji na cały samochód | Wymagane 24 miesiące |  |
|  | Odległość autoryzowanego serwisu | Maksymalnie do 30 km |  |
|  | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk | Wymagane |  |