# Zakres prac remontowych w roku 2024 wynikających z przeglądu bocznicy kolejowej

 **Obiekt budowlany /nazwa i lokalizacja/**

*Bocznica kolejowa Górażdże Cement S.A. Stacja Przesypowa Cementu Szczecin ul. Księżnej Anny 21, 70-971 Szczecin*

**Rozjazdy:**

**Rozjazd nr 1**

– kierownica wyregulować żłobek h1. Wyciąć spływy brak wymiaru I..

**Rozjazd nr 2**

 – wyciąć spływy w krzyżownicy brak żłobka i.

**Rozjazd nr 3**

 – poprawić przechyłkę na wymiarze e.

**Rozjazd 4**

 – poprawić przechyłki 60% rozjazdu. Wymiar b, b1

**Tory:**

**Tor nr 1**

8 szt. podkładów do wymiany drewnianych (DR) wraz z podbiciem przyległych.

**Tor nr 2**

- poprawić przechyłkę w torze nr prostej za Rz nr 2 -15mb. + km 0.065 – 0.080 15mb. Łącznie 30mb.

- likwidacja gniazda podkładów. Do wymiany minimum 28szt. + 1 podzłączowy.

**Tor nr 4**

– 3 szt. DR do wymiany.

- poprawić prześwity na wadze. Naprawić przytwierdzenie. Poprawić w torze za rozjazdem nr 3 - 10mb.