|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa produktu** | **Opisy produktów** | **szt** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Nazwa i kod katalogowy (lub opis oferowanego produktu)** |
| 1. | Wózek kelnerski 2-półkowy, nierdzewny, składany | * wymiary wózka: 90 x 59 x 93cm, * wymiary półki: 83 x 51 cm, * wykonany ze stali nierdzewnej, * półki ze stali chromowej wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym, * maksymalne obciążenie półki: 75 kg, * posiada 4 skrętne kółka, 2 hamulce, * zaokrąglone krawędzie, * odległość między półkami: 55 cm. | * 4 |  |  |  |
| 2 | Maszynka do mięsa z Ungerem | * Przeznaczony do użytku profesjonalnego, doskonale sprawdza się w sklepach rzeźniczych, supermarketach, dużych stołówkach, restauracjach i innych punktach gastronomicznych * Do mielenia każdego rodzaju mięsa bez kości * Elegancka obudowa silnika wykonana z polerowanego odlewu aluminium * Gardziel wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 * Wyciszona przekładnia zębata pracująca w kąpieli olejowej (bardzo cicha) * Demontowana gardziel ze stali nierdzewnej * Wentylowany silnik asynchroniczny, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem * Liczba obrotów ślimaka: 140 obr./min. * Kołek dociskowy wykonany z polietylenu * W zestawie sitko z otworami śr. 6,5 mm oraz szarpak * Taca z lejem załadowczym ze stali nierdzewnej * Wydajność chwilowa: ok. 150 kg/h * Nie jest przeznaczony do pracy ciągłej * Otwór załadowczy: śr. 52 mm * Średnica wyjścia gardzieli śr. 70 mm * Waga: 23 kg | * 1 |  |  |  |
| 3 | Mikser ręczny 190 V.V. | * specjalne do: sosów, kremów i małych potraw * w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania * specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie bez wysiłku * urządzenie dostarczane jest z mocowaniem ściennym * prędkość obrotowa ostrza 2000-12500 obr/min * prędkość obrotowa trzepaczki: 350-1560 obr/min * długość ramienia 190 mm * do obróbki średnich ilości w naczyniach do 10 litrów * obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia * zasilanie: 230 V * prędkość obrotów : 2000 obr/min * moc elektryczna : 0.25 kW | * 1 |  |  |  |
| 4 | Mikser ręczny 250 ze stałą prędkością | * Wymiary [mm]: Φ75x555(h) * Zasilanie [V]: 230 * Moc [kW]: 0,25 * Długość ramienia [mm]: 250 * Prędkość [obr/min]: 2 500-15 000 * Waga [kg]: 1,9 kg * Obudowa wykonana z nylonu * Wersja profesjonalna * Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej * Ramię ubijające w zestawie * Łatwy w utrzymaniu czystości * Ergonomiczny uchwyt * Odpowiedni do naczyń o pojemności do 20 litrów * Pokrętło regulacji prędkości | * 1 |  |  |  |
| 5 | Mikser ręczny 250 ze zmienną prędkością | * obudowa wykonana z nylonu, * ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, * łatwy w utrzymaniu w czystości, * elektroniczny panel sterowania, * 9 prędkości do wyboru, od 2 000 do 15 000 obr./min., * długość ramienia: 400 mm, * odpowiedni do garnków do 80 litrów, * wymiary napędu: ø 100xh 350 mm, * waga: 4,1 kg, * zasilanie: 230 V, * moc: 400 W. | * 1 |  |  |  |
| 6 | Gofrownica, | * płynna regulacja temperatury * obudowa wykonana ze stali nierdzewnej * dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną * wymiary gofra 100x170 mm * 24 wypustki * szerokość 10x15 mm * bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia * Napięcie - U : 230 V * Szerokość - W : 255 mm * Głębokość - D : 410 mm * Wysokość - H : 265 mm * Moc elektryczna : 2 kW * Zasilanie : prąd | * 1 |  |  |  |
| 7 | Frytkownica nastawna, 2-komorowa z kranem, | * Ilość komór : 2 szt * Zasilanie : prąd * Napięcie - U : 230 V * Pojemność - V : 8 l * Szerokość - W : 590 mm * Głębokość - D : 450 mm * Wysokość - H : 370 mm * Waga - M : 15 kg * Moc elektryczna : 3.6 kW * system "zimnej strefy" * automatyczne filtrowanie oleju * precyzyjna regulacja temperatury * termostat bezpieczeństwa * kosz oraz pokrywa wyposażone w uchwyty odporne na wysokie temperatury * wartość pojemności i mocy dotyczą jednej komory * zawór do zlewania frytury | * 1 |  |  |  |
| 8 | Kuchenka mikrofalowa | * Zasilanie : prąd * Napięcie - U : 230 V * Szerokość - W : 520 mm * Głębokość - D : 442 mm * Wysokość - H : 312 mm * Waga - M : 17.9 kg * sterowanie elektroniczne * 3 poziomy mocy * możliwość zapamiętania 20 programów w 3 krokach * zakres zegara 1 h 40 min * możliwość zastosowania do rozmrażania GN z poliwęglanu 1/2 h=65÷150 mm * komora oraz obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej * pojemność komory 25 litrów * wymiary wewnętrzne komory: 335x364x212 mm * moc mikrofal 1000 W | * 1 |  |  |  |
| 9 | Opiekacz 2-poziomowy | * kwarcowe elementy grzewcze * wyłącznik czasowy, max 15 min z funkcją pracy ciągłej * wyjmowane rączki * wydajność: 300 tostów / h * demontowany panel tylny ułatwiający czyszczenie urządzenia * ilość grzałek: 6 * powierzchnia robocza (WxD): 2 350x240 mm x 90 mm * ilość poziomów: 2 * Zasilanie : prąd * Napięcie - U : 230 V * Szerokość - W : 450 mm * Głębokość - D : 285 mm * Wysokość - H : 420 mm * Waga - M : 12 kg * Moc elektryczna : 3.2 kW | * 2 |  |  |  |
| 10 | Thermomix TM6 | Dane techniczne:   * Silnik: Bezobsługowy silnik reluktancyjny marki Vorwerk o mocy znamionowej 500W. Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr/min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr /min) Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta. Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika. * Dzięki nowemu, bezobsługowemu silnikowi o mocy 500 watów nowa generacja osiąga temperatury do 160 ° C zamiast wcześniejszych 120 ° C jak to było w poprzednim modelu. Według Vorwerk pieczenie mięsa jest teraz tak samo możliwe, jak przygotowywanie karmelu. * System grzewczy: Pobór mocy 1000W. Ochrona przed przegrzewaniem * Zintegrowana waga: Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g. Waga nie jest dostępna powyżej obrotów 4. W trakcie gotowania waży co 5 g. * Obudowa: Wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością. * Naczynie miksujące: Wykonane ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury. Pojemność maksymalna 2,2 litra * Procesor: Czterordzeniowy procesor 16 GB pamięci Flash 1GB pamięci DDR RAM * Moc przyłączeniowa: 240V Maksymalny pobór mocy 1500 W. Wyciągany przewód o długości 1m * Wymiary i masa (bez przystawki Varoma): Wysokość: 33,5 cm, Szerokość 33,3 cm, Głębokość 32,6 cm, Masa 7,7 kg   Silnik   * Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) * Specjalne ustawienie prędkości (tryb zmienny) do przygotowywania ciasta * Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika   System grzewczy   * Pobór mocy 1000 W * Ochrona przed przegrzewaniem   Zintegrowana waga   * Zakres pomiarowy od 5 g do 3000 g z dokładnością do 5 g (maksymalnie 6 kg)   Obudowa   * Wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością   Naczynie miksujące   * Wykonana ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury   Pojemność maksymalna 2,2 litra  Moc przyłączeniowa   * 240 V * Maksymalny pobór mocy 1500 W * Wyciągany przewód o długości 1 m   Wymiary i masa (bez przystawki Varoma)   * Wysokość: 34,1 cm * Szerokość 32,6 cm * Głębokość 32,6 cm * Masa 7,7 kg | 1 |  |  |  |
| 11 | Pojemnik termoizolacyjny, czarny, GN 1/1 250 mm | * Kolor: czarny * Wysokość - 335 mm * Głębokość - 400 mm * Szerokość - 675 mm * Pojemność - 45 l * Piętrowanie - TAK * Materiał wykonania - spieniony polipropylen | * 12 |  |  |  |
| 12 | Pojemnik stalowy, GN 2/3, H 200 mm | * polecane do bemarów i pojemników termoizolacyjnych * można stosować w temperaturze od -40°C do 300°C * wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji * łatwe w utrzymaniu czystości * pojemność GN przybliżone * pojemnik z ruchomymi uchwytami * pasuje pokrywa GN 2/3 o kodz. 115014 z możliwością wyjęcia uchwytów * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Pojemność - V : 18 l * Szerokość - W : 354 mm * Głębokość - D : 325 mm * Wysokość - H : 200 mm | * 4 |  |  |  |
| 13 | Pokrywka stalowa z uszczelką do pojemników, GN 2/3 | * silikonowa uszczelka * otwór odpowietrzający * pokrywa pasuje do GN 2/3 135204 * dedykowana do pojemników GN 2/3 wyższych niż h - 65 mm * Głębokość - 354 mm * Szerokość - 325 mm * Materiał wykonania - stal nierdzewna * Rozmiar GN-2/3 | * 4 |  |  |  |
| 14 | Pojemnik GN 1/3 200, ze stali nierdzewnej | * wymiary: 325 x 176 mm, * głębokość /wysokość: 200 mm, * pojemności: ok. 7,3 l. | * 4 |  |  |  |
| 15 | Pojemnik GN 1/3 200, ze stali nierdzewnej | * wymiary: 325 x 176 mm, * głębokość /wysokość: 200 mm, * pojemności: ok. 7,3 l. | * 6 |  |  |  |
| 16 | Pokrywka stalowa z uszczelką do pojemników, GN 1/3 | * Pokrywka stalowa z silikonową uszczelką. * Pasuje do pojemników GN 1/3 o wysokości powyżej 65 mm. * Posiada otwór odpowietrzający. * Wymiary: 325x176 mm. | * 10 |  |  |  |
| 17 | Tłuczek do mięsa | * długość: 23 cm. * tłuczek do mięsa dwustronny wykonany z aluminium. * Powierzchnia z piramidkami do rozbijania wołowiny i wieprzowiny, gładka powierzchnia przeznaczona do drobiu oraz ryb.   Cechy produktu:   * wykonany z aluminium * powierzchnia robocza tłuczka: 6,5×6,5 cm * nie można myć w zmywarkach | * 3 |  |  |  |
| 18 | Syfon do bitej śmietany1,0 l | * pojemność: 1 l, * głowica wykonana ze stali nierdzewnej, * końcówka tulipan w standardzie. | * 2 |  |  |  |
| 19 | Naboje do syfonu do bitej śmietany, 24 szt | * Każdy nabój zawiera 2,4 g czystego azotu. | * 1 |  |  |  |
| 20 | Zestaw desek HACCP, 450x300 mm  6 szt | * Zestaw desek do krojenia marki w 6 kolorach, wykonane z polipropylenu. W zestawie 6 desek gładkich wykonanych z polipropylenu: deska czerwona do surowego mięsa, deska niebieska do surowych ryb i owoców morza, deska zielona do warzyw i owoców, deska żółta do drobiu surowego, deska brązowa do mięsa gotowanego i wędlin, deska biała do nabiału i pieczywa. * wykonane z polipropylenu, * przystosowane do mycia w zmywarkach, * rozmiar: 45 x 30 cm, * wysokość: 13 mm | * 1 |  |  |  |
| 21 | Stojak stalowy na 6 desek | * wykonany ze stali nierdzewnej, * wymiary: 30 x 27 cm, * wysokość: 27 cm. | * 1 |  |  |  |
| 22 | Wkład do gotowania makaronu/ pierogów 13,5 l | * Wkład do gotowania pierogów, ryżu, makaronu wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 z wysoko polerowanym rantem. * Posiada perforowane dno (z otworami o średnicy 3 mm) i boki (z otworami o średnicy 5 mm) oraz wzmocnione uchwyty. * Maksymalna pojemność: 13,5 l * wysokość 225 mm * średnica 280 mm * pojemność 13,5 l * materiał – stal nierdzewna | * 2 |  |  |  |
| 23 | Garnek do pierogów, kopytek makaronu, poj. 55 l, aluminiowy | * Garnek do pierogów, ryżu, makaronu z perforowanym wkładem i pokrywą. Garnek wykonany jest z aluminium. Dzięki perforowanej wkładce wyjmowanie ugotowanych produktów z garnka jest dużo prostsze. Dzięki temu że garnek wykonany jest z aluminium lepiej przewodzi ciepło niż garnki ze stali nierdzewnej. Garnek wykonany został za pomocą techniki wyoblania, posiada uchwyty mocowane za pomocą podwójnych nitów oraz minimalną grubość ścianki 2,5 mm. Garnek dzięki lekkiej i solidnej konstrukcji idealnie sprawdzi się w profesjonalnej jak i domowej kuchni. Nadaje się do stosowania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych i gazowych. Pokrywka garnka jest idealnie dopasowana, dzięki czemu zapewnia doskonałe utrzymywanie ciepła, przyspieszając tym samym proces gotowania. Garnek nie nadaje się do mycia w zmywarce i używania na kuchniach indukcyjnych. * średnica: 40 cm, * wysokość: 44,5 cm, * pojemność: 55 l. | * 2 |  |  |  |
| 24 | Garnek z kranem 50 l i pokrywą | * najwyższej jakości stal nierdzewna 18/10 * satynowe wykończenie * tłoczone z jednego kawałka stali * grubość ścianki od 1 mm do 1,2 mm * bez nitowe mocowanie uchwytów * trzywarstwowe aluminiowo-stalowe dno (gr.7 mm) * do stosowania na wszystkich rodzajach płyt grzewczych oraz indukcji * nadają się do mycia w zmywarkach przemysłowych * w komplecie z pokrywą i kranem z przykręcanym zaworem spustowym * idealny do gotowania i odcedzania dużej ilości warzyw * kranik wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 | * 2 |  |  |  |
| 25 | Wkładka do gotowania ziemniaków | * śr. 40 cm * śr. otworów 9 mm * wysokość stopki 5 cm * materiał – stal nierdzewna 18/10 * wysokość – 35 cm | * 2 |  |  |  |
| 26 | Robot planetarny | * Konstrukcja: Ergonomiczny kształt Gniazdo na przystawki Gumowe nóżki antypoślizgowe metalowa Obudowa metalowa Otwierane ramię Planetarna przekładnia Ramię z przekładnią i trzema rodzajami napędu 2 misy ze stali nierdzewnej * Moc [W]: 1200 * Zabezpieczenia: Bezpieczne zamknięcie Blokada bezpieczeństwa Nóżki antypoślizgowe Przed przeciążeniem Przed przegrzaniem Przed uruchomieniem niepoprawnie złożonego urządzenia * Zastosowane technologie: Łagodny rozbieg Stalowa przekładnia * Inne: Aplikacja na smartfony, Możliwość dokupienia ponad 20 przystawek zwiększających jego funkcjonalność, Kompatybilne z przystawkami KAX. * Misa: Tak * Pojemność misy roboczej [l]: 3.5 5 * Mikser kielichowy: TAK * Pojemność miksera [l]: 1.6 * Komunikacja: Wyświetlacz elektroniczny * Ilość prędkości: Płynna regulacja * Tryb pulsacyjny: TAK * Funkcje specjalne: Ubijanie piany Ugniatanie gęstego ciasta Waga kuchenna z funkcją sumowania Wyrabianie ciasta * Zastosowane technologie: Łagodny rozbieg Ruch planetarny * Linia: Titanium Chef * Kolor: Stalowy | * 1 |  |  |  |
| 27 | Trianon talerz głęboki 225mm | |  |  | | --- | --- | | WYSOKOŚĆ: | 35 mm | | ŚREDNICA: | 225 mm | | MATERIAŁ: | szkło hartowane | | KOLOR: | biały |   Odporność termiczna przy wahaniach do 135ºC utrzymuje ciepło serwowanych dań. Nadaje się do używania w kuchenkach mikrofalowych, | 150 |  |  |  |
| 28 | Trianon talerz płytki 245mm | |  |  |  | | --- | --- | --- | | WYSOKOŚĆ: | 24 mm |  | | ŚREDNICA: | 245 mm |  | | MATERIAŁ: | szkło hartowane |  | | KOLOR: | biały |  | | Odporność termiczna przy wahaniach do 135ºC utrzymuje ciepło serwowanych dań. Nadaje się do używania w kuchenkach mikrofalowych |  |  | |  |  |  | | 150 |  |  |  |
| 29 | Trianon talerz płytki 195mm | |  |  | | --- | --- | | WYSOKOŚĆ: | 16 mm | | ŚREDNICA: | 195 mm | | MATERIAŁ: | szkło hartowane | | KOLOR: | Biały |   Odporność termiczna przy wahaniach do 135ºC utrzymuje ciepło serwowanych dań. Nadaje się do używania w kuchenkach mikrofalowych | 150 |  |  |  |
| 30 | Pokrywa do pojemnika żywności, śr. 12,5 cm, poliwęglan | * zakres temperatur od -50C do +700C, * pokrywka wykonana z polipropylenu, * nie należy wyparzać, * średnica: 12,5 cm. | * 12 |  |  |  |
| 31 | Pojemnik do żywności, śr. 12,5 cm, poj. 1,0 l, poliwęglan | * Pojemnik do przechowywania żywności wykonany jest z polipropylenu. Służy do przechowywania produktów sypkich, mokrych jak i w trakcie obróbki. Pojemnik posiada podziałkę, która ułatwia użytkowanie. Pojemnik wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane rączki ułatwiające przenoszenie. Przeznaczony jest do pracy w temperaturze od -5oC do 70oC. Pojemnik można sztaplować, czyli układać jeden na drugim. Do pojemnika można dokupić pokrywkę 067191. Pojemnik nie nadaje się do mycia w zmywarce. * - średnica: 12,5 cm, * - wysokość: 12,2 cm, * - pojemność: 1 l. | * 12 |  |  |  |
| 32 | Forma silikonowa do pieczenia GN 1/1 - Muffins | |  |  | | --- | --- | | Szerokość (mm): | 25 | | Długość (mm): | 47 | |  |  | | Wysokość (mm): | 40 | |  |  | |  |  | | Ilość prowadnic: | 24 | |  |  | |  |  | |  |  |  * odpowiednia do pieców, kuchenek mikrofalowych itp. * Odporność temperaturowa od -60°C do 260°C, * Można myć w zmywarkach | 3 |  |  |  |
| 33 | Łyżeczka do deserów, L 135 mm | * długość: 13,5 cm, * wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. | * 60 |  |  |  |
| 34 | Widelczyk stołowy, L 152 mm | * długość: 15,2 cm, * wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. | * 60 |  |  |  |
| 35 | Łyżka stołowa, L 153 mm | * długość: 15,3 cm, * wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. | * 60 |  |  |  |
| 36 | Nóż stołowy, L 171 mm | * długość: 17,1 cm, * wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. | * 60 |  |  |  |
| 37 | Talerz płytki, O 210 mm | * średnica: 21 cm, * kolor: biały, * dekoracja wtopiona w szkliwo, * wysokiej jakości **zastaw naczyń dla dzieci** wykonanych z porcelany, * można myć w urządzeniach typu **zmywarka gastronomiczna** i używać w **mikrofali**, | * 54 |  |  |  |
| 38 | Miseczka do zupy, O 170 mm | * Średnica 170 mm * Pojemność 0,5 l * dekoracja wtopione w szkliwo * kolor: biały, | * 54 |  |  |  |
| 39 | Kubek, V 0,25 l | * średnica: 7,8 cm, * pojemność: 0,25 l, * kolor: biały, * dekoracja wtopiona w szkliwo, * wysokiej jakości zastaw naczyń dla dzieci wykonanych z porcelany, * można myć w urządzeniach typu zmywarka gastronomiczna i używać w mikrofali, | 54 |  |  |  |
| 40 | Widelec stołowy, Barowe, L 180 mm | * wykonany ze stali nierdzewnej 18/0, * długość: 18 cm, | * 156 |  |  |  |
| 41 | Łyżka stołowa, Barowe, L 175 mm | * wykonana ze stali nierdzewnej 18/0, * długość: 17,5 cm. | * 156 |  |  |  |
| 42 | Nóż stołowy, Barowe, L 210 mm | * wykonany ze stali nierdzewnej 18/0, * długość: 21 cm. | * 156 |  |  |  |
| 43 | Uchwyt do kanapek do tosterów i opiekaczy | * Wymiary [mm]: 340x95 * Zastosowanie: Opiekacz 1-poziomowy Opiekacz 2-poziomowy | * 4 |  |  |  |
| 44 | Piekarnik elektryczny z termo obiegiem PKE-1 | * Piekarnik elektryczny z termo obiegiem 1-komorowy wolnostojący PKE-1. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, a komora piekarnika przystosowana jest do standardowych blach GN1/1. * **Dane techniczne:** * wymiary:   + szerokość: 800 mm,   + głębokość: 650 mm,   + wysokość: 600 mm, * wymiary komory:   + szerokość: 530 mm,   + głębokość: 450 mm,   + wysokość: 300 mm, * pojemność: 4xGN1/1, * moc: 3,1 kW, * zasilanie: 230 V, * piekarnik posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu, * termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50 - 275 °C, * świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem, * wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. * ***Wyposażenie standardowe:***                                        - pojemnik GN1/1 (1 szt.),                                        - ruszt (1 szt.). | * 1 |  |  |  |
| 45 | Pojemnik GN 1/1 40, nierdzewny | * Pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej (linia Standard) wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,7 mm. Pojemniki charakteryzują się odpornością termiczna od – 40 do 300oC. Pojemniki GN można piętrować dzięki czemu zajmują mniej miejsca podczas przechowywania. Można myć i wyparzać w zmywarkach gastronomicznych. * - wymiary: 530 x 325 mm, * - głębokość /wysokość: 40 mm, * - pojemności: ok. 5 l | * 4 |  |  |  |
| 46 | Kloc masarski drewniany, 40x40x85 cm, gr. 15 cm, podstawa nierdzewna | * Kloc masarski drewniany z podstawą ze stali nierdzewnej. Kloce masarskie stanowią podstawowe wyposażenie każdej masarni, rzeźni, sklepu czy restauracji. Służą do przygotowywani mięsa na kotlety, rolady czy dewolaje. Wykonany został z drzewa bukowego i grabowego. Podstawa została wykonana ze stali nierdzewnej, posiada wzmocnioną konstrukcję dzięki czemu jest bardziej stabilna. * wymiary kloca z podstawą: 40 x 40 x 80 cm, * grubość kloca: 15 cm. | * 1 |  |  |  |
| 47 | Garnek Profi Line wysoki z pokrywką, dno "Sandwich" 24 l; śr. 320 x 300 h | * średnica: 32 mm, * wysokość: 30 mm, * pojemność: 24 l. * materiał: Stal nierdzewna | * 2 |  |  |  |
| 48 | Garnek wysoki - z pokrywką Budget Line 50 l; śr. 400 x 400 h | * **Garnek wysoki z pokrywką BUDGET LINE**wykonany jest ze stali nierdzewnej satynowanej. Wielokapsułowe dno garnka typu „sandwich" (stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna). Garnek posiada nienagrzewające się wielopunktowe mocowane za pomocą nitów uchwyty. Pokrywka garnka jest idealnie dopasowana z otworami do uwalniania pary, dzięki czemu zapewnia doskonałe utrzymywanie ciepła, przyspieszając tym samym proces gotowania. Garnek można myć w zmywarce. * Wymiary: średnica: 40 cm, * wysokość: 40 cm, * pojemność: 50 l. * Materiał: Stal nierdzewna | * **2** |  |  |  |
| 49 | Garnek średni z pokrywką, stalowy, O 450 mm, V 57.3 l | * z satynowanej stali nierdzewnej. Wielokapsułowe dno garnka zapewnia dobre przewodzenie ciepła. Garnek posiada nienagrzewające się wielopunktowe mocowane uchwyty. Garnek posiada wzmocnione nitowane uchwyty. Nadaje się do wszystkich typów kuchenek, również indukcji. Pokrywka garnka jest idealnie dopasowana. Garnek można myć w zmywarce. * Wymiary: * średnica: 45 cm, * wysokość: 36 cm, * pojemność: 57,3 l. * Materiał: Stal nierdzewna | * 1 |  |  |  |
| 50 | Garnek wysoki Kitchen Line z pokrywką 13,5 l; śr. 280 x 220 h | * Wykonany jest z wysokiej jakości satynowanej stali nierdzewnej 18/10. Wielokapsułowe dno garnka typu „sandwich" (stal nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna) Dno Garnka uformowane jest w technologii impact bonding, co zapewnia idealne łączenie warstw i gwarantuje odporność na korozję i optymalne przewodzenie ciepła. Garnek posiada nienagrzewające się wielopunktowe mocowane uchwyty. Nadaje się do wszystkich typów kuchenek, również indukcji. Garnek można myć w zmywarce. * Wymiary: * średnica: 28 cm, * wysokość: 22 cm, * pojemność: 13,5 l. * materiał stal nierdzewna | * 2 |  |  |  |
| 51 | Garnek średni z pokrywką, stalowy, O 400 mm, V 37.7 l | * Wykonany jest z satynowanej stali nierdzewnej. Wielokapsułowe dno garnka zapewnia dobre przewodzenie ciepła. Garnek posiada nienagrzewające się wielopunktowe mocowane uchwyty. Garnek posiada wzmocnione nitowane uchwyty.. Nadaje się do wszystkich typów kuchenek, również indukcji. Garnek można myć w zmywarce.   Wymiary:   * średnica: 40 cm, * wysokość: 30 cm, * pojemność: 37,7 l. * Materiał: stal nierdzewna | * 2 |  |  |  |
| 52. | Garnek średni z pokrywką, stalowy, O 280 mm, V 11.1 l | * Wykonany jest z satynowanej stali nierdzewnej. Wielowarstwowe dno garnka typu "sandwich" zapewnia dobre przewodzenie ciepła. Garnek posiada nienagrzewające się wielopunktowe mocowane uchwyty. Garnek posiada wzmocnione nitowane uchwyty, Nadaje się do wszystkich typów kuchenek, również indukcji. Garnek można myć w zmywarce. * Wymiary: * średnica: 28 cm, * wysokość: 18 cm, * pojemność: 11,1 l. * Materiał: stal nierdzewna | * 2 |  |  |  |
| 53 | Pojemnik na sztućce do zmywarek gastronomicznych | * pojemnik na sztućce pasuje do zmywarek gastronomicznych, * - wysokość: 140 mm, * - średnica: 120 mm. | * 6 |  |  |  |
| 54 | Taca fast food, czerwona, 350x450 mm | * wymiary: 35x45 cm, * materiał: polipropylen, * możliwość piętrowania * Kształt: prostokątny | * 6 |  |  |  |
| 55 | Pojemnik GN 1/1 100, nierdzewny | * Pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej (linia Standard) wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,7 mm. Pojemniki charakteryzują się odpornością termiczna od – 40 do 300oC. Pojemniki GN można piętrować dzięki czemu zajmują mniej miejsca podczas przechowywania. Można myć i wyparzać w zmywarkach gastronomicznych. * wymiary: 530 x 325 mm, * głębokość /wysokość: 100 mm, * pojemności: ok. 8 l | * 4 |  |  |  |
| 56 | Pojemnik GN 1/1 200, nierdzewny | * Pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej (linia Standard) wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,7 mm. Pojemniki charakteryzują się odpornością termiczna od – 40 do 300oC. Pojemniki GN można piętrować dzięki czemu zajmują mniej miejsca podczas przechowywania. Można myć i wyparzać w zmywarkach gastronomicznych. * wymiary: 530 x 325 mm, * głębokość /wysokość: 200 mm, * pojemności: ok. 26 l | * 4 |  |  |  |
| 57 | Pokrywa GN 1/1, nierdzewna Standard 111000 | * Pokrywka do pojemnika GN 1/1 STANDARD wykonana ze stali nierdzewnej. Służy do przykrywania pojemników GN. Dzięki czemu zapobiega wysychaniu potraw np. w bemarach, przyśpiesza proces obróbki termicznej. Zapobiega wpadnięciu niepowołanych substancji i owadów. * Długość [cm] 53 cm * Materiał -stal nierdzewna * Rodzaj pokrywy - standardowa * Rozmiar GN 1?1 * Szerokość [cm] 32,5 cm | * 8 |  |  |  |
| 58 | Pojemnik stalowy, GN 1/4, H 100 mm (na brudne sztućce) | * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Pojemność - V : 2.8 l * Szerokość - W : 162 mm * Głębokość - D : 265 mm * Wysokość - H : 100 mm * Piętrowanie : Tak * Mycie w zmywarce : Tak * polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C * wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji | * 6 |  |  |  |
| 59 | Termos cateringowy, V 9,5 l | * idealny do gorących i zimnych napojów * obudowa wykonana ze stali nierdzewnej * wnętrze wykonane z aluminium * składane nogi ułatwiające przechowywanie * termos nie jest przeznaczony do transportu produktów * Średnica : 230 mm * Pojemność - V : 9.5 l * Wysokość - H : 410 mm | * 4 |  |  |  |
| 60 | Termos stalowy, V 25 l | * termos do transportu żywności * pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków * podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi * posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie * ergonomiczne uchwyty transportowe * podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Wewnętrzna średnica : 300 mm * Średnica : 330 mm * Pojemność - V : 25 l * Wysokość - H : 440 mm * Wewnętrzna wysokość - Hw : 375 mm * Piętrowanie : Tak | * 3 |  |  |  |
| 61 | BOCK kubek 250ml / 6/ 48 | * pojemność: 250ml * średnica: 70mm wysokość: 89mm * materiał – szkło sodowe * szklane kubki przeznaczone do serwowania zarówno gorących, jak i zimnych napojów. | * 108 |  |  |  |
| 62 | Pojemnik stalowy, GN 1/6, H 100 mm | * polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Pojemność - V : 1.6 l * Szerokość - W : 162 mm * Głębokość - D : 176 mm * Wysokość - H : 100 mm * Piętrowanie : Tak * Mycie w zmywarce : Tak | * 6 |  |  |  |
| 63 | Wiadro stalowe, O 293 mm, V 10 l | * podziałka wewnątrz wiadra * wysokość z uchem 276 mm * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Średnica : 293 mm * Pojemność - V : 10 l * Wysokość - H : 245 mm | * 4 |  |  |  |
| 64 | Pokrywka stalowa do wiadra, 091103/092103 | * średnica zewnętrzna 300 mm * pokrywa do wiadra 10 l * pasuje do wiader 091103, 092103 * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Średnica : 275 mm | * 4 |  |  |  |
| 65 | Wanna, miska stalowa z uchwytami, O 450 mm, V 21 l | * Materiał wykonania: stal nierdzewna * Wysokość: 200mm * Pojemność (L):21 * Średnica:450 * stal satynowana * z uchwytami | * 2 |  |  |  |
| 66 | Koszyk do pieczywa - owalny | * długość: 38 cm, * szerokość: 27 cm, * wysokość: 9 cm, * wykonany z wzmocnionego polirattanu, * można myć w zmywarkach. | * 3 |  |  |  |
| 67 | Wyciskarka do owoców wolnoobrotowa JMP800 | * w wyposażeniu: 1,5 l pojemnik na pulpę,  1,5 l pojemnik na sok, filtr oddzielający miąższ, szczoteczka do czyszczenia, * prędkość: 48 obr./min., * szerokość tuby: XL na całe owoce, * blokada kapania wbudowany korek, * system czyszczenia podczas pracy obrotowy Koszyk czyszczący * regulacja gęstości soku sitko nakładane na pojemnik, * bieg wsteczny, * funkcja czyszczenia poprzez nalanie wody do tuby, * rodzaj silnika: indukcyjny niezawodność i cicha praca, * wymiary: 200x155x440 mm, * zasilanie: 230 V, * moc: 240 W. | * 1 |  |  |  |
| 68 | Chochla PROFI LINE - niekapiąca 0,25 l | * pojemność [l]: 0,25, * średnica [mm]: 100, * długość [mm]: 400. * wykonana w technologii monoblok tzn. że wykonana jest z jednego kawałka stali pozbawiona spawów, * wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, * wywinięty brzeg zapobiega kapaniu, * grubość uchwytu 4mm, * można myć w zmywarkach gastronomicznych. | * 8 |  |  |  |
| 69 | Chochla PROFI LINE - niekapiąca 0,05 l | * pojemność [l]: 0,05, * średnica [mm]: 60, * długość [mm]: 300. * wykonana w technologii monoblok tzn. że wykonana jest z jednego kawałka stali pozbawiona spawów, * spełnia normy higieny HACCP, * wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, * wywinięty brzeg zapobiega kapaniu, * grubość uchwytu 4mm, * można myć w zmywarkach gastronomicznych. | * 8 |  |  |  |
| 70 | Szczypce uniwersalne - stal nierdzewna 300 mm | * wykonana ze stali nierdzewnej * długość [mm]: 300, * długa, odpowiednia np. do usuwania ości. | * 8 |  |  |  |
| 71 | Łyżka do serwowania 18/10 | * wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, * można myć w zmywarkach gastronomicznych, * wymiary: 10 x 6,5 cm, * długość: 48 cm. | * 8 |  |  |  |
| 72 | Szufelka do nakładania frytek siatkowa ze stali nierdzewnej | * długość: 21 cm, * szerokość: 17 cm, * wysokość: 5 cm. | * 2 |  |  |  |
| 73 | Szufelka, poj. 0,45 l, nierdzewna | * Szufelka idealna będzie do nakładania produktów sypkich. * pojemność: 450 ml. * Materiał: stal nierdzewna | * 2 |  |  |  |