Żyrardów, dnia ...02.2024 r.

### Znak sprawy: 894112

### Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych kontenerów hakowych KP 36 kolor niebieski RAL5010 do PGK " Żyrardów”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o., udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy do niniejszego postępowania:

**Pytanie 1.:**

Co ile mm ma być boczne ożebrowanie kontenera? -zalecamy co 750mm

Odpowiedź:

Ożebrowanie boczne kontenera minimum co 750 mm.

**Pytanie 2.:**

Czy ożebrowanie może zostać wykonane z ceówki:

-boczne 90x55x3

-dolne 80x50x3

Odpowiedź:

Ożebrowanie boczne kontenera nie może zostać wykonane w ceówki. Powinno być ono wykonane z profili o podanych w opisie zamówienia parametrach.

Michał Klonowski

Prezes Zarządu