Lokalizacja nr 2.

Opcja nr 1

Antena mocowana do komina, przewód antenowy poprowadzony przewodem wentylacyjnym do parteru, następnie przez korytarz korytkami instalacyjnymi do pomieszczenia Dowódcy OWC.



Prowadzenie przewodu antenowego – opcja nr 1

Miejsce montażu anteny

Opcja nr 2

Antena mocowana do elewacji, przewód antenowy poprowadzony po elewacji do okna pomieszczenia Dowódcy OWC.



Miejsce montażu anteny

Prowadzenie przewodu antenowego – opcja nr 2