**Dach i malowanie wewnątrz – Garaż lokomotywy – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Poznań**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-017 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC - tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: od 20.09.2023 do końca października 2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dach   Orientacyjne wymiary:  - Długość: ok. 15,95 m  - Szerokość: ok. 6,70 m  Naprawa pokrycia dachowego:   * Wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej; zabezpieczyć newralgiczne miejsca * Wykonać niezbędne opierzenie   Naprawa komina ceglanego:  Komin wentylacyjny stalowy:   * oczyścić i zakonserwować antykorozyjnie   Instalacja odgromowa:   * zdemontować starą instalacje odgromową i zamontować nową   Oczyścić i zakonserwować rynny i rury spustowe |  |
| 1. Malowanie wnętrz   Orientacyjne wymiary:  - Długość: ok. 15,25 m  - Szerokość: ok. 6,00 m  - Wysokość 1: ok. 5,15 m  - Wysokość 2: ok. 4,45 m  Przygotowanie do malowania:   * Oczyścić ściany i sufit:   - z luźnych powłok i warstw  - zbędnych elementów (śruby itp.)   * Uzupełnić ubytki * Zamontować kratkę wentylacyjną na otworze wentylacyjnym * Przemalować drzwi   Malowanie ścian:   * Lamperia na wysokości 1,5m * Kolor:   - Lamperia: ciemno szary  - Ściany: jasno szary RAL 7035  Malowanie sufitu:   * Kolor:   - Sufit: jasno szary RAL 7035  Malowanie kanału rewizyjnego:   * Kolor:   - Kanał: czarny  Przeróbka wywietrzaka:   * dostosować do komina lokomotywy * pomalować |  |
| 1. Ułożyć kraty WEMA na kanałach rewizyjnych:  * SPC I – ul. Bałtycka   (zamontować dodatkowe stopki)  Orientacyjne wymiary:  - długość 9,3 m  - szerokość 1,3 m   * SPC II – ul. Szarych Szeregów   Orientacyjne wymiary:  - długość 10,2 m  - szerokość 1,15 m |  |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz