***Załącznik nr 1 do SWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Zamawiający oczekuje złożenia oferty i podania ceny 1 godziny pracy sprzętu dla niżej wyszczególnionego zakresu robót. Teren objęty odśnieżaniem, sposób wykonywania oraz wymagania sprzętowe jakim powinien dysponować wykonawca przedstawia się następująco:**

**Zadanie 1 rejony I-IV– zadanie to obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg asfaltowych przy użyciu pługa jednostronnego i piaskarek, zamontowanych na samochodzie ciężarowym. Mieszanka piaskowo-solna znajduje się w bazie ZKGK w Starym Nadleśnictwie 5.**

**Zadanie 1 rejon V– zadanie to obejmuje świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu odcinka drogi gminnej o długości 455m byłej DR-20 (od granicy miasta w Kościerskiej Hucie do „Węzła Wierzyca”) polega na mechanicznym odśnieżeniu wraz z posypywaniem drogi gminnej (materiał własny).**

**Część 1.**

Rejon I – **Zadanie to obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg asfaltowych przy użyciu pługa jednostronnego i piaskarek, zamontowanych na samochodzie ciężarowym. Mieszanka piaskowo-solna znajduje się w bazie ZKGK w Starym Nadleśnictwie 5. Stare Nadleśnictwo, Szarlota, Garczyn, Łubiana, Sudomie, Korne, Owśnice, Wieprznica, Wieprznica Młyn, Dąbrówka, Puc, Mały Klincz(sołtys), Dobrogoszcz, Kościerska Huta – 42 km.**

**UWAGA: Sprzęt w postaci piaskarki P-1 i pługa jednostronnego z czołownicą udostępnia zamawiający. Zamontowanie osprzętu do samochodu na koszt i staraniem wykonawcy.**

**Część 2.**

Rejon II – **Zadanie to obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg asfaltowych przy użyciu pługa jednostronnego i piaskarek, zamontowanych na samochodzie ciężarowym. Mieszanka piaskowo-solna znajduje się w bazie ZKGK w Starym Nadleśnictwie 5. Mały Podleś, Nowy Podleś, Wielki Podleś, Wielki Klincz, Mały Klincz, Zielenin, Będominek – 30 km**

**UWAGA: Sprzęt w postaci piaskarki „OZAMET” i pługa jednostronnego z czołownicą udostępnia zamawiający. Zamontowanie osprzętu do samochodu na koszt i staraniem wykonawcy.**

**Część 3.**

Rejon III – **Zadanie to obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg asfaltowych przy użyciu pługa jednostronnego i piaskarek, zamontowanych na samochodzie ciężarowym. Mieszanka piaskowo-solna znajduje się w bazie ZKGK w Starym Nadleśnictwie 5.**  **Kościerzyna Wybudowanie, Skorzewo, Częstkowo, Ludwikowo, Dobrogoszcz, Kaliska, Kłobuczyno, Nowa Wieś – 30 km**

**UWAGA: Sprzęt w postaci piaskarki „OZAMET” i pługa jednostronnego z czołownicą udostępnia zamawiający. Zamontowanie osprzętu do samochodu na koszt i staraniem wykonawcy.**

**Część 4.**

Rejon IV – **Zadanie to obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg asfaltowych przy użyciu pługa jednostronnego i piaskarek, zamontowanych na samochodzie ciężarowym. Mieszanka piaskowo-solna znajduje się w bazie ZKGK w Starym Nadleśnictwie 5. Rybaki, Sycowa Huta, Lizaki, Łubiana, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Wąglikowice, Loryniec, Czarlina, Wdzydze, Gołuń– 40 km**

**Część 5.**

**Rejon V Zadanie to obejmuje świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu odcinka drogi gminnej o długości 455m byłej DR-20 (od granicy miasta w Kościerskiej Hucie do „Węzła Wierzyca”) polega na mechanicznym odśnieżeniu wraz z posypywaniem drogi gminnej (materiał własny). Kościerska Huta (od granicy miasta w Kościerskiej Hucie do „Węzła Wieżyca”) – 455 m. UWAGA: Sprzęt w postaci piaskarki i pługa jednostronnego z czołownicą w gestii wykonawcy.**

**Część 1-4: Rejon I, II, III i IV, V**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać co najmniej 1 samochód ciężarowy z obsługą dla każdego rejonu przystosowany do załadunku piaskarki i montażu pługa jednostronnego (rejon I, II, III , IV) Paliwo do piaskarki dostarcza wykonawca. Awarie sprzętu stanowiącego własność ZKGK usuwa zamawiający

**2. sposób wykonywania** – wykonawca załaduje mieszankę piaskowo – solną do piaskarki w bazie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna. W godzinach pracy ZKGK załadunek zostanie wykonany przez pracownika ZKGK tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. Po godzinach pracy ZKGK wykonawca zobowiązany jest do załadunku mieszanki we własnym zakresie przy użyciu sprzętu ZKGK (koparko-ładowarka JCB). Na wyznaczonej trasie śnieg winien być zgarnięty poza krawędź asfaltu. Przy chodnikach śnieg należy zgarniać przy jego krawędzi. Ilość i miejsca wysypywania mieszanki piaskowo – solnej będą każdorazowo ustalone przez dyspozytora w zależności od sytuacji na drogach i stanu nawierzchni. Uwaga, w przypadku rejonu nr V Wykonawca zapewnia mieszankę piaskowo-solną we własnym zakresie.

**Zadanie 2 zadanie to obejmuje odśnieżanie dróg gruntowych przy użyciu pługów zamontowanych na ciągnikach rolniczych kołowych**

**Część 6.**

Rejon I – **Nowy Klincz, Mały Klincz, Kościerska Huta, Dobrogoszcz, Dąbrówka - 45 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 2 ciągniki kołowe o mocy min. 120 KM z pługami dwustronnymi o szerokości roboczej min. 2,8 m, z lemieszem gumowym. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 7.**

Rejon II – **Wielki Klincz, Gościeradz, Mały Podleś (płyty), PKP, Dębogóry (lewa strona) – 30 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocymin. 120 KM oraz pług dwustronny z lemieszem gumowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych

**Część 8.**

Rejon III - **Wielki Podleś, Mały Podleś, Nowy Podleś, Sarnowy, Rotembark – 20 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług dwustronny z lemieszem gumowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe.

Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 9.**

Rejon IV – **Nowa Kiszewa, Dębogóry, Małe Stawiska, Stawiska, Szenajda – 30 km**HutaHHH

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe.

Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności istniejących warunków lokalnych.

**Część 10.**

Rejon V - **Niedamowo, Smolniki, Hamerberg, Dębogóry – 25 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług dwustronny z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe.

Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 11.**

Rejon VI – **Gostomie, Korne – 25 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów, gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 12.**

Rejon VII – **Cząstkowo, Wieprznica, Owśnice, Fingrowa Huta, Korne, Skorzewo – 25 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocymin. 120 KM. Pług dostarcza zamawiający

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie

się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów, gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 13.**

Rejon VIII – **Łubiana, Grzybowo, Garczyn - 20 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 100 KM oraz pług z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów, gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 14.**

Rejon IX – **Sudomie, Rybaki – 10 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 100 KM oraz pług z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe.

Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie

się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny.

W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 15.**

Rejon X – **Kłobuczyno, Kaliska Wybudowanie – 35 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług dwustronny z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 16.**

Rejon XI – **Zielenin, Będominek, Puc – 20 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocymin. 120 KM. Plug dostarcza zamawiający.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe.

Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 17.**

Rejon XII – **Nowa Wieś, Kościerzyna Wybudowanie, Kaliska 30 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług dwustronny z lemieszem gumowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 18.**

Rejon XIII – **Skorzewo, Kościerzyna Wybudowanie – 25 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM. Plug dostarcza zamawiający.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe.

Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów.

Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 19.**

Rejon XIV – **Sycowa Huta, Wąglikowice, Loryniec, Czarlina, Gołuń, Wdzydze, Juszki Lizaki,**

 **Grzybowski Młyn, Grzybowo – 35 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Część 20.**

Rejon XV – **Zabrody, Kruszyna – 10 km**

**1. wymagania sprzętowe** – wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik kołowy o mocy min. 120 KM oraz pług z lemieszem gumowym lub stalowym o szerokości roboczej min. 2,8 m. Pług zamontowany musi być na czołownicy, ruchomo.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie przede wszystkim drogi gruntowe. Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pługa na drodze nie może zalegać żadna warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów , gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek. Ilość mijanek uzależniona jest od warunków występujących na drogach i musi pozwolić kierowcom na bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Trasę przejazdu sprzętu ustalać będzie każdorazowo dyspozytor w zależności od istniejących warunków lokalnych.

**Zadanie 3 – zadanie to obejmuje odśnieżanie ścieżek pieszo-rowerowych i chodników przy użyciu sprzętów mechanicznych i ręcznych.**

**Część 21.**

Rejon I – **Łubiana – ścieżki pieszo-rowerowe – ul. Kościerska, ul. Kaszubska, ul. Kolejowa; chodniki – ul. Długa, ul. Szkolna, ul. Kościerska, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa, ul. Akacjowa, ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa, ul. Kamienna, ul. Sadowa.**

**1. wymagania sprzętowe –** wykonawca musi posiadać minimum 1 pojazd mechaniczny o rozstawie osi do 1,5 m z zamontowanym pługiem z lemieszem gumowym o szerokości roboczej min. 1,5 m.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie chodniki i ścieżki rowerowe. Śnieg należy zgarniać do krawędzi chodnika lub na pobocze.

**Część 22.**

Rejon II – **Wielki Klincz – chodniki – ul. Szkolna, ul. Wybickiego, ul. Gościeradzka, ul. Klasztorna, ul. Polna, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. 2 Pułku Szwoleżerów, ul. Hallera, ścieżka pieszo-rowerowa Wielki Klincz – Kościerzyna (do granic administracyjnej Gminy Miejskiej Kościerzyna z Gminą Kościerzyna.**

**1. wymagania sprzętowe –** wykonawca musi posiadać minimum 1 pojazd mechaniczny o rozstawie osi do 1,5 m z zamontowanym pługiem z lemieszem gumowym o szerokości roboczej min. 1,5 m.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie chodniki i ścieżki rowerowe. Śnieg należy zgarniać do krawędzi chodnika lub na pobocze.

**Część 23.**

Rejon III –**ścieżka pieszo-rowerowa Wierzysko - Sarnowy**

**1. wymagania sprzętowe –** wykonawca musi posiadać minimum 1 pojazd mechaniczny o rozstawie osi do 1,5 m z zamontowanym pługiem z lemieszem gumowym o szerokości roboczej min. 1,5 m.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie chodniki i ścieżki rowerowe. Śnieg należy zgarniać do krawędzi chodnika lub na pobocze.

**Część 24.**

Rejon IV –**ścieżka pieszo-rowerowa Kościerska Huta - Dobrogoszcz**

**1. wymagania sprzętowe –** wykonawca musi posiadać minimum 1 pojazd mechaniczny o rozstawie osi do 1,5 m z zamontowanym pługiem z lemieszem gumowym o szerokości roboczej min. 1,5 m.

**2. sposób wykonywania** – sprzęt odśnieżać będzie chodniki i ścieżki rowerowe. Śnieg należy zgarniać do krawędzi chodnika lub na pobocze.