Pytanie nr 2

Proszę o podanie istniejącego otworu pod montaż drzwi pcv, ponieważ nie wiem czy należy doliczyć obróbkę drzwi i ewentualną ingerencję w istniejące płytki. Czy drzwi pcv maja być pełne czy z przeszkleniem ?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Istniejący otwór pod montaż drzwi ma wymiary: 0,97x2,02 m

Drzwi PCV powinny być przeszklone szybą mleczną.