

IiZ.271.1.2024 Środa Wielkopolska 2024.02.09

## Wyjaśnienie nr 3

## treści specyfikacji warunków zamówienia

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)*, przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami w zakresie:

**Zadania Nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu**

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

1. odpowiedź jaką grubość warstwy odsączającej należy przyjąć do wyceny: 15 cm jak podaje przedmiar, czy 6 cm jak podaje opis do projektu,
2. odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu humusowego pod projektowane boisko; jeśli tak to prosimy o podanie grubości i materiału jaki należy przyjąć do wyceny,
3. odpowiedź czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie zasypania nawierzchni ze sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym – zgodnie z zaleceniami producentów ten typ nawierzchni powinien być zasypany jedynie piaskiem kwarcowym. Zasyp piaskiem kwarcowym i granulatem stosuje się jedynie na boiskach piłkarskich (nawierzchnia wykonana z wysokiej trawy) a nie na boiskach wielofunkcyjnych (nawierzchnia wykonana z niskiej trawy).
4. odpowiedź czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie 4 cm warstwy miału kamiennego. Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że taka grubość uniemożliwi odpowiednie zagęszczenie tejże warstwy ujemnie wpływając na prawidłowy montaż nawierzchni oraz dalsze użytkowanie boiska. Nadmieniamy, że jest to warstwa wyrównawcza i w praktyce grubość jej wynosi 1-2 cm.
5. odpowiedź czy Zamawiający przewiduje dowóz ziemi urodzajnej do wykonania trawników, czy Wykonawca miałby wykorzystać ziemię z korytowania do przygotowania warstwy wegetacyjnej. Prosimy również o podanie wymaganej grubości tejże warstwy,
6. wyjaśnienie wymagań dotyczących sprzętu do koszykówki: rodzaj stojaków (jednosłupowe, typ gęsia szyja, dwusłupowe), podanie wysięgu, wymiarów tablicy, rodzaju obręczy i siatki;
7. jakie bramki należy przyjąć do wyceny: stalowe czy aluminiowe,
8. jakie słupki do siatkówki należy przyjąć do wyceny: stalowe czy aluminiowe; prosimy również o odpowiedź czy do wyceny należy przyjąć stanowisko sędziowskie,
9. odpowiedź czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania słupów piłkochwytowych o wymiarach 80x80x4 mm,
10. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia są wycinki krzewów; jeśli tak to prosimy o podanie dokładnego metrażu oraz czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę,
11. odpowiedź co Zamawiający miał na myśli pisząc, że Wykonawca winien uwzględnić koszty związane z pracami polegającymi na wyniesieniu istniejącej górki zjazdowej poza teren budowy i ukształtowanie jej – prosimy o wskazanie na PZT dokładnej lokalizacji tejże górki oraz podanie wymiarów i technologii jej wykonania,
12. odpowiedź czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie wykonania oświetlenia boiska w postaci lamp solarnych. Nadmienić należy, iż aby oświetlenie spełniło swoją funkcję, czyli równomiernie oświetliło płytę boiska, musiałoby mieć natężenie ok. 90-120 lx – kryterium to spełniłyby jedynie słupy o wysokości ok 7,0-8,0 m oraz lampy/ reflektory o mocy ok. 200 W/ jeden slup. Wymagane słupy wysokości 4,0 m oraz mocy 20 W co najwyżej oświetliłyby ścieżki w parku lub przejście dla pieszych aniżeli boisko sportowe.

**Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania w zakresie Zadania Nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu.**

**Ad 1.** Do wyceny należy przyjąćgrubość warstwy odsączającej zgodnie z projektem 6 cm.

**Ad 2.** Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu humusowego pod boisko. Zgodnie z dokumentacją projektową poza polem do gry przewidziane jest posianie trawy naturalnej.

**Ad 3.** Zamawiający dopuszcza zasypanie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym zgodnie z zaleceniami producenta.

**Ad 4.** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ i dokumentacji technicznej.

**Ad 5.** Wykonawca może wykorzystać ziemię z korytowania do przygotowania warstwy wegetacyjnej, grubości min. 15 cm.

**Ad 6.** Wymagania dotyczące sprzętu do koszykówki opisane zostały w dokumentacji na rysunkach kosze bramki piłkochwyty i detale.

**Ad 7.** Do wyceny należy przyjąć bramki aluminiowe zgodnie z opisem w dokumentacji.

**Ad 8.** Do wyceny należy przyjąć słupki do siatkówki aluminiowe z naciągiem śrubowym z siedziskiem dla sędziego, co zostało opisane w dokumentacji projektowej detale siatki do siatkówki oraz detale boiska.

**Ad 9.** Tak.

**Ad 10.** Na terenie boiska w Jarosławcu należy przyjąć niwelację terenu z wycinką wysokiej trawy.

**Ad 11.** Istniejącą górkę należy przy pomocy sprzętu mechanicznego wynieść z terenu planowanego boiska oraz ukształtować do regularnego kształtu. Należy przyjąć, iż górka obecnie zajmuję ok. 15% terenu pod zabudowę boiska, całkowite wymiary 5,0mx7,0mx2,4m. Przeniesiona górka znajdować się będzie na tej samej działce przeznaczonej pod budowę boiska lecz poza jego ogrodzeniem.

**Ad 12.** Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową służące do oświetlenia komunikacji wewnętrznej i bezpieczeństwa obiektu.

**Zadania Nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach**

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

1. podanie przekroju słupów piłkochwytowych oraz grubości ich ścianki,
2. odpowiedź czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie zasypania nawierzchni ze sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym – zgodnie z zaleceniami producentów ten typ nawierzchni powinien być zasypany jedynie piaskiem kwarcowym. Zasyp piaskiem kwarcowym i granulatem stosuje się jedynie na boiskach piłkarskich (nawierzchnia wykonana z wysokiej trawy) a nie na boiskach wielofunkcyjnych (nawierzchnia wykonana z niskiej trawy).
3. odpowiedź czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie 4 cm warstwy miału kamiennego. Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że taka grubość uniemożliwi odpowiednie zagęszczenie tejże warstwy ujemnie wpływając na prawidłowy montaż nawierzchni oraz dalsze użytkowanie boiska. Nadmieniamy, że jest to warstwa wyrównawcza i w praktyce grubość jej wynosi 1-2 cm.
4. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia są wycinki drzew lub krzewów; jeśli tak to prosimy o podanie ilości drzew do wycinki, ich obwodu, gatunku, dokładnego metrażu krzewów oraz o odpowiedź czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę.
5. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż osłon na słupy do koszykówki,
6. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska sędziowskiego do piłki siatkowej,
7. wyjaśnienie jaki spadek należy zastosować na boisku: jednostronny czy dwustronny 0,8% - rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a rys. przekrój nawierzchni.
8. odpowiedź czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie wykonania oświetlenia boiska w postaci lamp solarnych. Nadmienić należy, iż aby oświetlenie spełniło swoją funkcję, czyli równomiernie oświetliło płytę boiska, musiałoby mieć natężenie ok. 90-120 lx – kryterium to spełniłyby jedynie słupy o wysokości ok 7,0-8,0 m oraz lampy/ reflektory o mocy ok. 200 W/ jeden slup. Wymagane słupy wysokości 4,0 m oraz mocy 20 W co najwyżej oświetliłyby ścieżki w parku lub przejście dla pieszych aniżeli boisko sportowe.

**Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania w zakresie Zadania Nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach.**

**Ad 1.** Należy wykonać piłkochwyty z kształtowników stalowych kwadratowych o przekroju 100mmx100mm przy grubości ścianki 4 mm zabezpieczone antykorozyjne.

**Ad 2.** Zamawiający dopuszcza zasypanie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym zgodnie z zaleceniami producenta.

**Ad 3.** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ i dokumentacji technicznej.

**Ad 4.** Na planowanym terenie pod inwestycje nie ma wycinki drzew i krzewów.

**Ad 5.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż osłon na słupy do koszykówki.

**Ad 6.**  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska sędziowskiego do piłki siatkowej, co zostało opisane w dokumentacji technicznej rysunek zestaw do siatkówki str. 9.

**Ad 7.** Na boisku należy zastosować spadek dwustronny 0,8%.

**Ad 8.**  Zamawiający przewiduje wykonanie oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową, służące do oświetlenia komunikacji wewnętrznej i bezpieczeństwa obiektu.

**B U R M I S T R Z**

**/-/ Piotr Mieloch**