***Załącznik nr 3 do SWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie. Samochód ma być przeznaczony do przewozu 9 osób wraz z kierowcą, przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnoprawnej na wózku inwalidzkim. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 lub 2025 roku, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności WE, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U.2024.502)

UWAGA: Zgodnie z art. 100 PZP Zamawiający na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2240 ze zm.) żąda od Wykonawcy zapewnienia dostępności, o której mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla osób ze szczególnymi potrzebami w ten sposób, że pojazd przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim.

**Samochód powinien spełniać wymogi normy min. EURO 6 w zakresie norm emisji substancji szkodliwych i zużycia energii.**

W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, znaków towarowych, patentów lub oznaczenia pochodzenia określenia te należy czytać łącznie ze sformułowaniem „lub równoważne”.

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane minimalne parametry przez Zamawiającego** |
| I | **Silnik** |
| 1. | Zapłon samoczynny wysokoprężny  |
| 2. | Moc: min 100 KM |
| 3. | Pojemność min. 1900 cm3 |
| 4. | Czystość spalin - wymagana norma min. Euro 6 |
| 5. | **Skrzynia biegów** |
| 6. | Manualna min. 5-biegowa  |
| 7. | Napęd na przednie koła |
| II | **Układ hamulcowy** |
| 1. | Tarczowy przód i tył |
| 2. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |
| 3. | Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół (EDS)  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego |
| 5. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem |
| III | **Układ kierowniczy** |
| 1. | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 2. | Kolumna kierownicy z regulacją min. w jednej płaszczyźnie  |
| 3. | Rozstaw osi min. 3300  |
| IV | **Ogumienie** |
| 1. | Samochód wyposażony w komplet opon letnich i zimowych (opony fabrycznie nowe 2024 lub 2025) |
| V | **Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski** |
| 1. | Kabina kierowcy – siedzenia 1+2 |
| 2. | Przedział pasażerski – dwa rzędy siedzeń  |
| 3. | Rząd pasażerski pierwszy: 3 fotele lub siedzenia 2+1, łatwo demontowane |
| 4. | Rząd pasażerski drugi: 3 fotele, łatwo demontowane |
| 5. | Wszystkie siedzenia (9 sztuk) wyposażone w pasy bezpieczeństwa |
| 6. | Fotele w przedziale kierowcy i pasażerskim z zagłówkami z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |
| 7. | Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia plus podłokietniki, regulacja wysokości, podparcie odcinka lędźwiowego |
| 8. | Tekstylne obicia foteli w ciemnej tonacji |
| 9. | Wykładziny: wyłożenie ścian wewnątrz samochodu i podsufitki – wykładzina welurowa z osłoną krawędzi bocznych, wykładzina podłogowa łatwo zmywalna, antypoślizgowa gumowa na całej podłodze z osłoną krawędzi bocznych |
| 10. | Gniazdo elektryczne 12V w przedziale kierowcy |
| 11. | Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |
| 12. | Klimatyzacja fabryczna oraz ogrzewanie w przedziale kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |
| 13. | Radioodtwarzacz z USB plus zestaw głośnomówiący |
| 14. | Lusterka boczne z soczewkami ograniczającymi martwe pole widzenia, elektrycznie regulowane, podgrzewane |
| 15.  | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |
| VI | **Szyby** |
| 1. | Pojazd całkowicie przeszklony, wszystkie szyby termoizolacyjne |
| 2. | Szyba przednia klejona |
| 3. | Szyby elektrycznie sterowane |
| 4. | Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej szyby przyciemniane lub oryginalne rolety przeciwsłoneczne |
| 5. | Ogrzewana tylna szyba plus wycieraczki |
| VII | **Drzwi** |
| 1. | Odsuwane drzwi boczne załadunkowe min. z jednej strony, częściowo oszklone |
| 2. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki lub do góry  |
| 3. | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem  |
| VIII | **Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa** |
| 1. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przedziale kierowcy |
| 2. | Czujnik cofania |
| 3. | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów bezwładnościowe |
| 4. | Pasy bezpieczeństwa mocujące wózki do szyn w pojeździe |
| 5. | Pas biodrowy zabezpieczający osobę na wózku inwalidzkim |
| 6. | Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach |
| 7. | Światło przeciwmgielne tylne plus reflektory przeciwmgielne z przodu |
| 8. | Immobiliser  |
| IX | **Gwarancja dodatkowa**  |
| 1. | na perforację korozyjną min. 36 miesięcy (podać ile w miesiącach) |
| 2. | na lakier min. 24 miesiące (podać ile w miesiącach) |
| 3. | Serwis auta (zapewnienie oryginalnych części zamiennym) – max. 70 km od siedziby Zamawiającego |
| X | **Dalsze wymagania** |
| 1. | Tablice z materiału odblaskowego, nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2024.1251) |
| 2. | Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (1 wózek) w podłodze pojazdu oraz pasy zabezpieczające osobę w wózku inwalidzkim. Pojazd przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim (1 wózek) |
| 3. | Atestowany najazd wprowadzający wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu lub z boku pojazdu – składane do wnętrza pojazdu. |
| 4. | Podest (przy wejściu dla pasażerów) – elektrycznie wysuwany stopień boczny przy drzwiach przesuwnych, podświetlony |
| 5. | Kotwiczenie wózka przez drzwi tylne lub boczne po demontażu 1 fotela  |
| 6. | Pojazd fabrycznie nowy  |
| XI | **Wyposażenie dodatkowe** |
| 1. | Apteczka pierwszej pomocy |
| 2. | Gaśnica |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy |
| 4. | Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza |
| 5. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| 6. | Komplet dywaników gumowych (w przedziale kierowcy) |
| 7. | Pokrowce na wszystkie fotele |
| 8. | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła, zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |
| XII | **Pozostałe** |
| 1. | Kolor nadwozia na etapie zamówienia, preferowany grafit lub szary |
| 2. | Rok produkcji 2024 lub 2025 |

Podane parametry są parametrami minimalnymi i Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub lepszych. Samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. D.U.2024.1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wykonawca wraz z pojazdem zobowiązuje się przekazać komplet dokumentów wymaganych prawem do rejestracji pojazdu, w szczególności:

* kartę pojazdu;
* aktualne świadectwo homologacji – **homologacja pojazdu bazowego plus dokumenty niezbędne do rejestracji jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych**;
* deklarację zgodności CE;
* dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie norm emisji spalin;
* książkę gwarancyjną;
* książkę przeglądów serwisowych;
* instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub na nośniku CD;
* wszystkie dostarczone przez producenta komplety kluczy, nie mniej niż dwa;
* **komplet opon letnich lub zimowych.**