**Charakterystyka produktu:**

* System AVT - poziom wibracji został jeszcze bardziej zmniejszony poprzez całkowite oddzielenie części maszyny z uchwytem od części z silnikiem i przekładnią
* System Soft no Load
* 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
* 24-pozycyjne przestawianie dłuta
* Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
* Precyzyjny dobór częstotliwości udarów za pomocą pokrętła nastawczego
* Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
* Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie wyłącznika lub przewodu
* Przesuwny uchwyt szybkomocujący
* Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
* Osobny przycisk do dłutowania w trybie ciągłym
* Mechaniczne sprzęgło cierne chroni przed wykręceniem dłoni podczas zablokowania się osprzętu

**Dane techniczne:**

* Moc znamionowa: 1100W
* Prędkość obr. na biegu jałowym: 250-500obr./min
* Częst. udarów na biegu jałowym: 1450-2900obr./min
* Energia pojedyn. uderzenia: 8,3J
* Zdolność wiercenia w betonie (koronka/wiertło): 105/40mm
* Uchwyt narzędziowy typu: SDS-MAX
* Wymiary (DxSxW): 479 x 112 x 263mm
* Masa: 6,8kg

**Wyposażenie podstawowe:**

* Walizka
* Ogranicznik głębokości
* Uchwyt boczny pałąkowy (kucie)
* Uchwyt boczny prętowy (wiercenie)
* Smar
* Szmatka