**Załącznik nr 1do SIWZ**

**Nr postępowania : 254/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW**

**PELLET DRZEWNY DO CELÓW GRZEWCZYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów** | **Parametry oferowane**\* | **Nazwa produktu/Producent**\* | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena brutto za 1 j.m.** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F x G)** |
| **1.** | **Opis przedmiotu zamówienia:**  **Opis przedmiotu zamówienia:**  Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą Pelletu drzewnego **klasy A1  [norma EN 14961-4]**, do celów grzewczych do poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM:   1. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach – miejsce dostawy: Tomaszkowo 46, gmina Stawiguda : **60 ton** [osoba do kontaktu - Janusz Saba]; 2. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach miejsce dostawy Bałdy, gmina Purda **– 50 ton** [osoba do kontaktu – Maria Romot].   Częstotliwość dostaw:   * Według dyspozycji zamawiającego, w ciągu **3 dni** po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o potrzebie dostawy , średnio dziesięć razy w roku na każdy punkt.   Parametry techniczne:   * Średnica: 6 ± 1mm; * Długość: 3,15 ≤ L ≤ 40; * Gęstość nasypowa: 630-750 kg/m3; * Zawartość wilgoci: poniżej 10 %; * Zawartość popiołu: poniżej 0,5 %; * Zawartość części drobnych: poniżej 1,5 %; * Wartość opałowa: powyżej 18 MJ/kg; * Moc energetyczna: 4,7 kWh/kg; * Zawartość siarki: poniżej 0,04 %; * Zawartość chlorków: poniżej 0,02 %. * Objętość: 1,5 m3; * Miałkość: < 3%.   **Należy podać nazwę producenta Pelletu.**  Uwagi:   1. Należy przedłożyć aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego że dostarczany pellet odpowiada określonym normom ( norma EN 14961-4 ) lub specyfikacjom technicznym ( parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia).   **Paliwo należy dostarczać w szczelnych opakowaniach 15 lub 25 kg i na paletach do 1tony.**  **Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy** |  |  | **tona** | **110** |  |  |
| **Wartość brutto:** | | | | | | |  |

**Data i podpis Wykonawcy :** ………………………………

*\*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny ”C” oraz kolumny „D” przez wpisanie parametrów oferowanych, nazwy produktu oraz producenta wyrobu oferowanego.*

*Nie wpisanie wymaganych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.*