**Załącznik nr 1do SIWZ**

**Nr postępowania : 254/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW**

**PELLET DRZEWNY DO CELÓW GRZEWCZYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów** | **Parametry oferowane**\* | **Nazwa produktu/Producent**\* | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena brutto za 1 j.m.** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(F x G)** |
| **1.** | **Opis przedmiotu zamówienia:** **Opis przedmiotu zamówienia:** Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą Pelletu drzewnego **klasy A1 [norma EN 14961-4]**, do celów grzewczych do poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM:1. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach – miejsce dostawy: Tomaszkowo 46, gmina Stawiguda : **60 ton** [osoba do kontaktu - Janusz Saba];
2. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach miejsce dostawy Bałdy, gmina Purda **– 50 ton** [osoba do kontaktu – Maria Romot].

Częstotliwość dostaw:* Według dyspozycji zamawiającego, w ciągu **3 dni** po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o potrzebie dostawy , średnio dziesięć razy w roku na każdy punkt.

Parametry techniczne:* Średnica: 6 ± 1mm;
* Długość: 3,15 ≤ L ≤ 40;
* Gęstość nasypowa: 630-750 kg/m3;
* Zawartość wilgoci: poniżej 10 %;
* Zawartość popiołu: poniżej 0,5 %;
* Zawartość części drobnych: poniżej 1,5 %;
* Wartość opałowa: powyżej 18 MJ/kg;
* Moc energetyczna: 4,7 kWh/kg;
* Zawartość siarki: poniżej 0,04 %;
* Zawartość chlorków: poniżej 0,02 %.
* Objętość: 1,5 m3;
* Miałkość: < 3%.

**Należy podać nazwę producenta Pelletu.**Uwagi:1. Należy przedłożyć aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego że dostarczany pellet odpowiada określonym normom ( norma EN 14961-4 ) lub specyfikacjom technicznym ( parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia).

**Paliwo należy dostarczać w szczelnych opakowaniach 15 lub 25 kg i na paletach do 1tony.****Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy** |  |  | **tona** | **110**  |  |  |
| **Wartość brutto:** |  |

**Data i podpis Wykonawcy :** ………………………………

*\*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny ”C” oraz kolumny „D” przez wpisanie parametrów oferowanych, nazwy produktu oraz producenta wyrobu oferowanego.*

 *Nie wpisanie wymaganych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.*