**Opis przedmiotu zamówienia**

**na monokular termowizyjny o niżej wymienionych minimalnych paramatrach**

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą monokular termowizyjny o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

Rozdzielczość sensora: 640x480 px

Liniowe pole widzenia na 100m 21x16 m

kątowe pole widzenia 12,4x9,3°

Waga max. 700 g

Regulacja dioptrii +/- 5

Zasięg obserwacji 1800 m

Rozmiar pixela max. 17µm

Czułość termiczna max. 18mK

Wyświetlacz Amoled HD

Rozdzielczość wyświetlacza 1024x768 pikseli

Obiektyw 50mm F/1,0

Klasa wodoszczelności IPX 7

Pamięć wewn. 64GB

Wbudowany moduł Wi-Fi tak

Możliwość rejstracji zdjęć i filmów tak

Minimalne powiększenie max 2,5x

Maksymalne powiększenie min. 10x

Częstotliwość odświeżania 50Hz

Kolorystyka obrazu 8 palet barwnych

Port USB - C tak

Czas pracy <8H

możliwość zasilania zewnętrznego 5V

Gwarancja 36 m-cy

Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika tak

Dodatkowe wyposażenie:

Pokrowiec lub walizka

ładowarka 230V

kabel do ładowania

instrukcja obsługi w języku polskim

pasek na szyję

Akumulator 2 szt. (1 w komplecie + 1 dodatkowy)