**Mutiswitch MV-524 Terra** – 1 szt.

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

Ilość wejść: 5

Ilość wyjść : 24

Pasmo pracy MHz: SAT 950-2400, DVB-T/radio 47-790

Wzmocnienie (prekorekcja ch-ki tłumienia przewodu)MHz SAT wyj 1-8 5-14, wyj 9-16 4-12, wyj 17-24 3-10,; DVB-T/Radio wyj 1-8 -1-5, wyj 9-16 -2-3, wyj 17-24 -3-1

Regulacja wzmocnienia dB: SAT 12 krok 4dB, DVB-T/Radio 15 krok 1dB

Maksymalny poziom sygnału SAT dBµV:105

Maksymalny poziom sygnalu TV naziemnej dBµV: wyj 1-8 86, wyj 9-16 84, wyj 17-24 82

Separacja wejść SAT dB; >30

Separacja wyjść dB: pasmo SAT >27, pasmo DVB-T >35

Klasa ekranowania A

Pobór prądu mA <65

Maksymalny pobór prądu z linii H oraz zewnętrznego źródła zasilania 18V 100 mA

Sygnały sterujące 14/18V, 0/22kHz

Zakres temperatur pracy 0C: -20/+50

Wymiary 227x135x50 mm

Masa 1,5 kg