**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie kabinowej myjni wysokociśnieniowej z obiegiem zamkniętym w hali budynku Stacji Obsługi na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, oraz przekazanie go do eksploatacji. W zakres zadania wchodzi m.in.: dostawa, montaż oraz posadowienie urządzenia w istniejącym pomieszczeniu Stacji Obsługi Pojazdów Wydziału Transport KWP w Kielcach.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji .

**Dane techniczne:**

         Minimalne wymiary wewnętrzne przestrzeni roboczej (szer. x gł. x wys.) - 900 x **650 x 600 mm**

         Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia z otwartą komorą roboczą (szer. x gł. x wys.) – 1250 x 800 x 2500 mm

         Pojemność zbiornika – do 130 litrów

         Temperatura robocza – min. 45oC

         Stopień bezpieczeństwa IP54

         Deklaracja CE

         Ciśnienie robocze wysokiego ciśnienia min 120 bar

         Przepływ cieczy w wężu niskiego ciśnienia – 5l/min

         Zasilanie 4x300V

**Wymagane wyposażenie:**

         Zestaw wymiennych dysz: wysokiego ciśnienia, rotacyjna i do mycia kolektorów

         Pistolet sprężonego powietrza

         Pędzel niskiego ciśnienia

         Pneumatyczny system podnoszenia komory

         Wbudowany system separujący zabrudzenia (system filtracji i odolejacz)

**Pozostałe wymagania ujęte w cenie zakupu:**

         Dostarczenie detergentu na pokrycie rocznego zapotrzebowania (ok. 4 wymiany).

**2. Montaż i dostawa:**

-      Transport urządzenia do siedziby zamawiającego.

- Termin dostawy do 5 dni roboczych od podpisania umowy.

**-** Po podpisaniu umowy Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu ewentualnych prac instalacyjnych do przygotowania pomieszczenia pod montaż urządzenia.

**3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:**

* 1. Transportu urządzenia do siedziby Zamawiającego,
	2. Przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń
	3. Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji.
	4. Dostarczenie dokumentacji technicznej, Deklaracji CE producenta.
	5. Wykonawca gwarantuje pomoc techniczno-doradczą w przygotowaniu obiektu.