**WARUNKI POSTĘPOWANIA**

|  |
| --- |
| **Adaptacja pomieszczeń na Oddziale porodowym w celu wydzielenia części przeznaczonej do kangurowania noworodków** |

Poznań, 21 grudnia 2023 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**:

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń:

1. Pokoju położnych i pielęgniarek, pomieszczenie nr 316, o powierzchni 16,95 m2,
2. Pokoju zabiegowego noworodków, pomieszczenie nr 317, o powierzchni 18,06 m2,

stanowiących część Oddziału porodowego, zlokalizowanego na 2 piętrze budynku diagnostyczno-zabiegowego „B” Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przedmiotowe pomieszczenia mają stanowić jedno pomieszczenie, łączące funkcję pokoju zabiegowego dla noworodków z wydzieloną częścią przeznaczoną do kangurowania noworodków.

1. Zakres prac oraz rozwiązania techniczno - materiałowe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość** | **Produkty referencyjne** |
| 1 | Demontaż stolarki drzwiowej. | 2 szt. |  |
| 2 | Demontaż części istniejącej ściany działowej pomiędzy zdemontowaną stolarką drzwiową. | 1 kpl. |  |
| 3 | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej pod wymiar.Drzwi jednoskrzydłowe ze szklonym elementem stałym, światło przejścia skrzydła 1300 mm.Ościeżnica: aluminiowa.Skrzydło: aluminiowe.Szklenie: szkło mleczne, nieprzeźroczyste.Podział skrzydła dostosowany do istniejącej stolarki drzwiowej na Oddziale porodowym.Wyposażenie: klamka bezpieczna, do montażu w obiektach użyteczności publicznej, zamek podklamkowy, na wkładkę bębenkową.Wykończenie: malowane, kolor szary, odpowiadający kolorowi istniejącej stolarki drzwiowej na Oddziale porodowym.Zastosowane rozwiązanie wymaga akceptacji przez Zamawiającego przed przystąpieniem do montażu. | 1 szt. |  |
| 4 | Obrobienie ościeżnicy wykładziną pcv. | 1 kpl. |  |
| 5 | Wykonanie połączenia pomiędzy pomieszczeniami, demontaż części istniejącej ściany działowej na pełnej wysokości (wymiary: długość ściany do demontażu: 335 cm). | 1 kpl. |  |
| 6 | Prace malarskie w pomieszczeniach:a)demontaż okładziny ściennej z PCV,b)szpachlowanie, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków i dwukrotne malowanie ścian i sufitów,c)dwukrotne malowanie istniejących płytek ściennych na kolor ścian. | 1 kpl. | Farba lateksowa zmywalna plamoodporna antybakteryjna. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający rekomenduje malowanie farbą Sigmaresist Immun Matt (pomieszczenia o zwiększonych wymogach higienicznych) lub inną o parametrach i wymogach nie gorszych niż wskazane.Farba epoksydowa do malowania płytek ceramicznych. |
| 7 | Montaż na ścianach odbojnic ochronnych pcv:a)odbojnice ścienne (3 szt.),b)odbojnice narożnikowe na narożnikach zewnętrznych (2 szt.). | 1 kpl. | Elastyczna odbojnica ścienna i narożnikowa. Chroni ścianę przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.Odbojnice ścienne:szerokość: 500mm,długość wg ustaleń z Zamawiającym.Kolor szary/ciemnoszary.Odbojnice narożnikowe zewnętrzne:szerokość min.:55x55mm,długość 2 m,Kolor szary/ciemnoszary, do uzgodnienia z Zamawiającym.Rozmieszczenie wg ustaleń z Zamawiającym |
| 8 | Demontaż istniejącej wykładziny pcv z cokołem, naprawa posadzek, montaż wykładziny pcv z cokołem. | 1 kpl. | Homogeniczna wykładzina winylowa. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający rekomenduje wykładzinę iQ GRANIT (do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu) lub inną o parametrach i wymogach nie gorszych niż wskazane.  |
| 9 | Prace elektryczne:a)wymiana oświetlenia sufitowego na oświetlenie LED (8 szt., wymiar: 1200x300 mm), temperatura barwowa do ustalenia z Zamawiającym,b)rozdzielenie istniejących instalacji oświetlenia sufitowego w celu wydzielenia zasilania i sterowania oświetleniem paneli lacobel,c)montaż oświetlenia punktowego LED (1 szt.) oprawa zamknięta, z gładkim kloszem, umożliwiającym dokładne mycie i odkażanie,d)wymiana lampy ściennej nad umywalką (2 szt.), na lampę LED (wymiar: 400x400 mm),e)demontaż lampy bakteriobójczej (1 szt.) z zakończeniem kabla puszką podtynkową, usunięcie tablicy bezpiecznikowej zasilania lampy bakteriobójczej z zabezpieczeniem instalacji,f)wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda i włączniki),g)do zachowania istniejąca instalacja elektryczna, teletechniczna, dodatkowo montaż nowych gniazd elektrycznych (4 szt.) i ethernetowych (2 szt.).Po zakończeniu prac wymagane jest wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych w obu pomieszczeniach. | 1 kpl. |  |
| 10 | Montaż na ścianach paneli szklanych typu lacobel z motywem ozdobnym wskazanym przez Zamawiającego oraz z podświetleniem LED:a)panel szklany o wymiarach ca dł. 240 cm, wys. 103 cm, na ścianie oznaczonej na rzucie pomieszczenia jako AB,b)panel szklany o wymiarach ca dł. 570 cm, wys. 103 cm, na ścianie oznaczonej na rzucie pomieszczenia jako CD. Doprowadzenie zasilania z włącznika oświetlenia sufitowego. | 1 kpl. |  |
| 11 | Do zachowania urządzenia sanitarne- istniejące umywalki wraz z armaturą, dozowniki oraz pojemniki na ręczniki papierowe- elementy te należy zdemontować i ponownie zamontować lub zabezpieczyć na czas wykonywanych prac. | 2 kpl. |  |
| 12 | Do zachowania istniejąca instalacja gazów medycznych z punktem poboru gazów (O.A.V.), elementy instalacji należy zabezpieczyć w trakcie wykonywanych prac. | 2 kpl. |  |
| 13 | Dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych materiałowych. Rolety z prowadnicami płaskimi, częściowo zaciemniające, z atestem higienicznym, trudnozapalne, zmywalne, sterowanie ręczne, wymiar szyby ca 1020x1520 mm. | 2 kpl. |  |
| 14 | Dostawa i montaż wieszaków ściennych na ubrania rodzica kangurującego. Wieszaki ścienne 4-hakowe, ze stali nierdzewnej, mocowanie niewidoczne, bakteriostatyczne. | 3 szt. |  |
| 15 | Dostawa i montaż ściennych parawanów medycznych, teleskopowych, wykonanych ze stali nierdzewnej pomiędzy stanowiskami do kangurowania. Wysięgnik parawanu składający się z wysuwanych teleskopowo elementów, długość: 70 - 200 cm. Wysokość montażu do uzgodnienia z Zamawiającym. Tkanina zmywalna, kolor jasnoszary, do uzgodnienia z Zamawiającym. | 2 kpl. |  |
| 16 | Montaż elementów wyposażenia: lustro nad umywalką, z fazowanymi brzegami, grubość szkła 4mm, mocowanie ścienne, wymiar: 500x600mm. | 2 kpl. |  |
| 17 | Zabezpieczenie powierzchni. | 1 kpl. | Prace wykonywane na Oddziale porodowym (pomieszczenia o zwiększonych wymogach higienicznych), pomieszczenia należy starannie zabezpieczyć.Należy szczelnie wygrodzić strefę prowadzonych prac. Zabezpieczenie drzwi, wszystkich podłączeń elektrycznych i innych powierzchni należy do zadań Wykonawcy. |
| 18 | Wywóz odpadów | 1 kpl. | Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji prac, w szczególności powstałych w wyniku demontażu, wymiany i jest zobowiązany do ich usunięcia. |

1. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu realizacji roboty budowlanej:
2. Zamówienie nie jest podzielone na części,
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu celem samodzielnej weryfikacji prac koniecznych do wykonania, dla prawidłowego oszacowania czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny,
4. Prace należy wykonać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm i wytycznych, w tym ustaleń z Zamawiającym, a materiały do wbudowania wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego,
5. Wykonawca składając ofertę powinien wziąć pod uwagę ograniczenia i wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, odnoszące się w szczególności do możliwości stosowania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, jak też norm, a także zaproponować rozwiązania równoważne, które nie będą naruszać zasady konkurencyjności,
6. Zamawiający wymaga, aby:
* przy wykonaniu robót stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
* wszystkie zastosowane materiały były dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia i posiadały atesty higieniczne,
* oferowane produkty spełniały aktualne wymogi techniczne obowiązujące w odpowiednich przepisach, wynikające m.in. z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 402),
1. Wykonawca składając ofertę powinien uwzględnić, że prace remontowe wykonywane będą na czynnym obiekcie Szpitala i powinny być prowadzone w sposób nie zakłócający ciągłej pracy szpitala, tj. m.in. oddziałów szpitalnych. Wykonawca musi uwzględnić również, że prace będą prowadzone po uzgodnieniu z Zamawiającym głównie w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne, a także przewidzieć przerwy w udostępnianiu pomieszczeń,
2. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac,
3. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty, związane ze wskazanymi obowiązkami Wykonawcy.
4. Gwarancja: 36 miesięcy.

**Główny kod CPV:**

45215140-0- Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;

**Kryteria udzielenia zamówienia:**

Cena 100%

**Wizja lokalna**

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 28.12.2023r. godzina 10:30. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w innym terminie po uzgodnieniu pomiędzy stronami. W celu uzgodnienia innego terminu wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do kontaktu z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej: jwojciechowski@gpsk.ump.edu.pl. Wykonawcy uczestniczący w wizji lokalnej zobowiązani są do osobistego zarejestrowania się (wymagane pełnomocnictwo do reprezentowania firmy) w sekretariacie Działu Eksploatacji i Inwestycji (budynek E, II piętro) oraz pobrania oświadczenia o uczestnictwie w wizji lokalnej, które stanowić będzie załącznik do oferty.

**Termin realizacji**

Termin realizacji zamówienia **nie później niż do 29 lutego 2024 r.**

**Rozliczenie przedmiotu zamówienia**

Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

Termin zapłaty, w jakim Zamawiający uiści wynagrodzenie Wykonawcy, wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury na adres Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w Budynku Wielofunkcyjnym Szpitala-Wejście G, III piętro, pokój 317 w Poznaniu przy ul. Polnej 33.

Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570). Faktury należy przesyłać na adres e-mail: faktury@gpsk.ump.edu.pl (Fakturę należy wysłać w formacie \*pdf).

**Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że akceptuje opisane powyżej warunki postępowania.**

**Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.**