Załącznik nr 1a do SWZ Specyfikacja techniczna

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 400KVA, 230/400V oraz podłączenie  
do sieci w układzie automatycznej pracy awaryjnej i uruchomienie na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego  
w Inowrocławiu s.p.z.o.z. z siedzibą przy ul. Przy Stawku 12

1. Typ agregatu – przystosowany do pracy na zewnątrz,
2. Podłączenie do sieci w układzie automatycznej pracy awaryjnej,
3. Obudowa w kolorze piaskowym,
4. Montaż na gotowej konstrukcji na dachu stacji transformatorowej w Sanatorium,
5. Dostosowanie istniejącej głównej rozdzielni NN do pracy w układzie SZR,
6. Uzyskanie warunków na podłączenie do sieci ENEA Operator wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
7. Dostarczenie instrukcji ruchu i eksploatacji agregatu prądotwórczego.
8. Uruchomienie urządzenia.