Serwery rack – 3 szt.

Wymagane parametry:

* Dwuprocesorowa konstrukcja z procesorem obsługującym EVC min. Intel Ice Lake (lub Sapphire Rapids, ew. odpowiednik AMD) o wydajności porównywalnej z Intel Gold 6334 CPU @ 3.60GHz lub wyższej
* Sprzętowy kontroler RAID wyposażony w cache podtrzymywany podczas zaniku napięcia
* dwa kompatybilne z kontrolerem dyski SSD min 240 GB pojemności
* min 512 GB RAM (pozostawione wolne banki pamięci na możliwość rozbudowy do 1 TB)
* SAN 32 Gb/s
* Karta sieciowa: SFP+ z obsługą 25 Gb/s
* Karta graficzna kompatybilna z nVidia GRID vGPU
* redundantne zasilacze
* licencja na oprogramowanie VMware vSphere 8 Enterprise Plus
* gwarancja 5 lat