**Areszt Śledczy w Radomiu**

26 – 600 Radom, ul. Wolanowska 120

tel. 48 613 10 00, fax 48 330 86 13, email: as\_radom@sw.gov.pl

Zał. nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Nabój pistoletowy kl. 9x19 mm Luger z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych**

Kaliber – 9x19 Luger

Rodzaj pocisku – pocisk pełnopłaszczowy FMJ (full metal jacket)

Masa pocisku – 8 grama – 124 gramów

Łuska – Mosiężna

Energia początkowa – Minimum 500 J

Prędkość początkowa – Minimum 350 m/s

Producent: Sellir & Bellot, Czechy

Spłonka – Typu Boxer. Masa inicjująca nie może posiadać toksycznych ani powodujących korozję związków chemicznych.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z opisem po dokonaniu dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w terminie 10 dni roboczych od momentu pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia reklamacji.

Bezpieczeństwo i niezawodność działania – Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stanem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 stopni Celsjusza, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.

Znakowanie – Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji.

Pakowanie – Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów.

Gwarancja minimalna – 2 lata