ZP.271.4.2021

CHOJNICE, 2021-05-11

 Do wykonawców

**Dotyczy: Roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku
od miejscowości Krojanty do DK 22**

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045232/01 z dnia 2021-05-04

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawczy.

**Odpowiedź nr 1**

Tak

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

**Odpowiedź nr 2**

Tak

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że z branży kolejowej należy wycenić tylko zakres robót wskazanych w OPZ i w przedmiarze, a pozostałe roboty kolejowe np. przestawienie sygnalizatorów świetlnych zostanie wykonane przez spółkę PKP.

**Odpowiedź nr 3**

Należy wycenić zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie warunków odtworzenia ogrodzeń w tym:

- rodzaj materiału,

- ilość, szerokość, wysokość ogrodzenia w tym bram i furtek,

- przekrój poprzeczny przez ogrodzenie,

- miejsce i długość odtworzenia

**Odpowiedź nr 4**

W ofercie należy ująć ogrodzenie panelowe przetłaczane 3D, ocynkowane oraz malowane proszkowo, wysokość panela 1,50m, szerokość panela 2,5m, przetłoczenia 3V, średnica drutu fi 5,0mm, słupki 60x40mm o wysokości 2,4m, rozstaw oczek nie rzadziej niż 50x200mm. Słupki montowane w betonowych łącznikach o wysokości 0,3m, podmurówka wysokość 0,3m. Bramy oraz furtki w układzie panelowym. Ilości należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie nr 5**

Masa bitumiczna kolor czerwony – prosimy o wyjaśnienie czy ma być barwiona w masie czy pomalowana masą chemoutwardzalną koloru czerwonego?

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający dopuszcza wykonanie wierzchniej warstwy w kolorze czerwonym z masy chemoutwardzalnej.

Otrzymują:

1. Strona internetowa : **<https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje>**
2. a/a