**FORMULARZ wyceny – konserwacja tarasów, parkietów, schodów, oczyszczenie zraszalników + wymiana skorodowanych desek jednego z tarasów**

**Tarasy na dachu budynku N i Chłodni – załącznik fotograficzny nr 2A.**

1. **Konserwacja dwóch tarasów na dachu budynku N (powierzchnia 60 m2 wraz z obwodową deską krawędziową).**

Deska tarasowa Tatajuba zaolejowana środkiem DECK OIL BONA.

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………..

**Tarasy Chłodni - załącznik fotograficzny nr 2A.**

1. **Taras z desek ryflowanych** **na poziomie +1,5 z drewna egzotycznego** Mahoń Sapelli klasa II (deska ryflowana 28x140 na legarach 50x50 mm); zabezpieczenie ogniochronne – impregnacja środkiem HolzProf i olejowane środkiem Textrol produkcji DURIEU S.A.
   1. **Wymiana skorodowanych desek tarasowych w ilości ok. 60mb wraz z ewentualną wymianą miejscową legarów**

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………...

* 1. **Konserwacja tarasu (powierzchnia 124m2)**

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………...

1. **Konserwacja tarasu na poziomie +39** **z desek ryflowanych z drewna egzotycznego** Mahoń Sapelli klasa II (deska ryflowana 28x140 na legarach 50x50 mm); zabezpieczenie ogniochronne – impregnacja środkiem HolzProf i olejowane środkiem Textrol produkcji DURIEU S.A.

**Powierzchnia 145 m2**

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………...

1. **Konserwacja tarasu na poziomie + 7,50 z desek dębowych ryflowanych** Zabezpieczenie ogniochronne – impregnacja środkiem HolzProf i olejowane – olej do tarasów OLV – ET, producent ITALCOLOR Piotrków Trybunalski.

**Powierzchnia 256 m2** (wraz z powierzchnią boczną wysokość deski i widocznymi legarami).

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………..

**PARKIETY I SCHODY W HALI MASZYN – załącznik fotograficzny nr 2B.**

1. **Konserwacja parkietów z drewna egzotycznego.**

Powierzchnia 285 m2.

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………..

1. **Konserwacja schodów drewnianych lakierowanych.**

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………..

1. **Oczyszczenie zraszalników – załącznik fotograficzny nr 2C.**

Powierzchnia koryt (wraz z deskami bocznymi) 80,4m2. Wysokość zraszalników ok. 8m.

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………..

1. **Konserwacja schodów drewnianych lakierowanych w Rozdzielni, poziom +2 (zał. foto nr 2D).**

NETTO ………………………………..

BRUTTO ……………………………..

**SUMA NETTO ……………………………………**

**SUMA BRUTTO …………………………………**